目录

[一、系统表 3](#_Toc361403158)

[1.1亲情线路表SYS\_QQ\_LINE 3](#_Toc361403159)

[1.2亲情外线表SYS\_QQ\_OUTLINE 4](#_Toc361403160)

[1.3亲情服务器表SYS\_QQ\_SERVER 4](#_Toc361403161)

[1.4亲情费率表SYS\_QQ\_FL 5](#_Toc361403162)

[1.5用户表SYS\_USER 5](#_Toc361403163)

[1.6用户组表SYS\_USER\_GROUP 6](#_Toc361403164)

[1.7菜单表SYS\_MENU 6](#_Toc361403165)

[1.8用户组菜单权限表SYS\_USER\_MENU 7](#_Toc361403166)

[1.9用户组监区权限表SYS\_USER\_JQ 7](#_Toc361403167)

[1.10系统参数表SYS\_PARAM 7](#_Toc361403168)

[1.11日志记录表SYS\_LOG 11](#_Toc361403169)

[1.12亲情流程表SYS\_QQ\_FLOW 11](#_Toc361403170)

[1.13亲情主菜单表SYS\_QQ\_MENU 14](#_Toc361403171)

[1.14亲情监听线路表SYS\_QQ\_MONITOR 15](#_Toc361403172)

[1.15节假日表SYS\_HOLIDAY 15](#_Toc361403173)

[1.16会见线路表SYS\_HJ\_LINE 16](#_Toc361403174)

[1.17会见服务器表SYS\_HJ\_SERVER 17](#_Toc361403175)

[1.18会见录像服务器表SYS\_HJ\_VIDEO 18](#_Toc361403176)

[1.19会见流程表SYS\_HJ\_FLOW 18](#_Toc361403177)

[1.20会见监听线路表SYS\_HJ\_MONITOR 21](#_Toc361403178)

[1.21会见线路固定IC卡表SYS\_HJ\_LINE\_CARD 21](#_Toc361403179)

[1.22通用号码表SYS\_QQ\_TELE 21](#_Toc361403180)

[1.23视频会见终端表SYS\_HJ\_VIDEO\_LINE 22](#_Toc361403181)

[1.24视频会见服务器表SYS\_HJ\_VIDEO\_SERVER 23](#_Toc361403182)

[二、业务表 23](#_Toc361403183)

[2.1监区表JL\_JQ 23](#_Toc361403184)

[2.2犯人级别表JL\_JB 24](#_Toc361403185)

[2.3犯人信息表JL\_FR 25](#_Toc361403186)

[2.4狱警信息表JL\_YJ 26](#_Toc361403187)

[2.5亲属信息表JL\_QS 27](#_Toc361403188)

[2.6亲情特批电话表JL\_QQ\_TPDH 28](#_Toc361403189)

[2.7亲情电话记录表JL\_QQ\_REC 28](#_Toc361403190)

[2.8亲情电话录音注释表JL\_QQ\_INFO 30](#_Toc361403191)

[2.9亲情电话监控注释表JL\_QQ\_MON 31](#_Toc361403192)

[2.10亲情充值记录表JL\_QQ\_CZ 31](#_Toc361403193)

[2.11监区使用亲情电话时间表JL\_JQ\_TIME 32](#_Toc361403194)

[2.12监区使用亲情电话星期表JL\_JQ\_WEEK 32](#_Toc361403195)

[2.13监区使用亲情电话星期时间表JL\_JQ\_WEEK\_TIME 32](#_Toc361403196)

[2.14会见登记表JL\_HJ\_DJ 33](#_Toc361403197)

[2.15会见电话记录表JL\_HJ\_REC 35](#_Toc361403198)

[2.16会见电话录音注释表JL\_HJ\_INFO 36](#_Toc361403199)

[2.17会见电话监控注释表JL\_HJ\_MON 37](#_Toc361403200)

[2.18监区允许会见星期表JL\_HJ\_JQ\_WEEK 37](#_Toc361403201)

[2.19重点监控类别表JL\_MONITOR\_FLAG 37](#_Toc361403202)

[2.20网络监控插话表JL\_MONITOR\_VOC 37](#_Toc361403203)

[2.21亲情最低消费补录表JL\_QQ\_MONEY\_ADD 38](#_Toc361403204)

[2.22犯人处罚记录表JL\_FR\_CF 38](#_Toc361403205)

[2.23亲属临时卡表HJ\_QS\_CARD 39](#_Toc361403206)

[2.24亲属进出记录表JL\_HJ\_QS\_INOUTINFO 39](#_Toc361403207)

[2.25犯人进出记录表JL\_HJ\_FR\_INOUTINFO 39](#_Toc361403208)

[三、接口表 39](#_Toc361403209)

[3.1数据接口查询提交表JK\_QRY\_DATA 39](#_Toc361403210)

[3.2数据接口查询结果表JK\_QRY\_RESULT 40](#_Toc361403211)

[3.3数据接口扣费表JK\_WRITE\_KF\_DATA 40](#_Toc361403212)

[3.4数据接口查询换卡表JK\_QRY\_HK\_DATA 41](#_Toc361403213)

[3.5数据接口查询余额表JK\_QRY\_YE\_DATA 41](#_Toc361403214)

[3.6数据接口更新信息表JK\_WRITE\_ZF\_INFO\_DATA 42](#_Toc361403215)

[四、排队叫号 43](#_Toc361403216)

[4.1排队器信息表HJDJ\_ACD\_INFO 43](#_Toc361403217)

[4.2叫号窗口信息表HJDJ\_ACD\_WINDOWS\_INFO 43](#_Toc361403218)

[4.3排队器取号叫号日志表HJDJ\_ACD\_LOG 43](#_Toc361403219)

**注意：对于没有自增长ＩＤ的表，增加一个ＷｅｂＩＤ字段为自增长，原有主键设置为唯一索引（所有自增长字段类型为bigint）**

# 一、系统表

## 1.1亲情线路表SYS\_QQ\_LINE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：亲情线路表SYS\_QQ\_LINE | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Line\_No | int | 线路逻辑编号，从0开始 | 是 | 是 |
| In\_Board | varchar(100) | 内线所在语音卡序列号  1、当是毅航交换机时，这个表示网关呼叫过来的主叫号码（网关配置的主叫号码后要加一个0） |  | 是 |
| In\_Line | int | 内线物理编号，在语音卡上的编号  1、当是毅航交换机时，这个地方填SIP通道号，从1开始编号（奇数递增） |  | 是 |
| Out\_Board | varchar(100) | 外线所在语音卡序列号  Out\_Line为-1时，该值为“Auto” |  | 是 |
| Out\_Line | int | 外线物理编号，在语音卡上的编号  -1表示动态外线  1、当是毅航交换机时，外呼走IP外呼，这个地方填SIP通道号，从0开始编号（偶数递增）  2、当是毅航交换机时，外呼走中继外呼，这地方填中继编号，从1开始编号递增 |  | 是 |
| Out\_CallID | varchar(100) | 外线主叫号码，用于E1线路外拨 |  |  |
| Mon\_Board | varchar(100) | 一对一监听线路所在语音卡序列号，Mon\_Line为-1时，该值为空 |  |  |
| Mon\_Line | int | 一对一监听线路物理编号，在语音卡上的编号  -1表示没有一对一监听线路  -2表示动态监听线路 |  | 是 |
| JY | varchar(100) | 监狱名称  默认值：空串 | 是 | 是 |
| JQ | varchar(100) | 所属监区编号  默认值：空串，表示未设置监区，该线路无法使用 |  | 是 |
| DKQ | varchar(200) | 读卡器标识 |  |  |
| LocalTele | varchar(100） | 本机号码 |  |  |
| State | int | 线路状态，0 禁用，1 开通  默认值：1 |  | 是 |
| Monitor\_State | varchar(100) | 通话实时信息－状态  默认值：空闲 |  |  |
| Monitor\_Tele | varchar(100) | 通话实时信息－电话号码 |  |  |
| Monitor\_Type | varchar(100) | 通话实时信息－类型  （亲情电话；特批电话） |  |  |
| Monitor\_FR | varchar(400) | 通话实时信息－犯人姓名 |  |  |
| Monitor\_QS | varchar(400) | 通话实时信息－亲属姓名 |  |  |
| Monitor\_GX | varchar(400) | 通话实时信息－关系 |  |  |
| Monitor\_YJ | varchar(400) | 通话实时信息－值班狱警 |  |  |
| Monitor\_Time | varchar(100) | 通话实时信息－剩余时间 |  |  |
| Monitor\_CallID | varchar(100) | 通话实时信息－呼叫ID |  |  |
| Monitor\_FrNo | varchar(100) | 通话实时信息－犯人编号 |  |  |
| In\_Voip | int | 毅航IP交换，犯人voip通道，从0开始编号 |  |  |
| Out\_Voip | int | 毅航IP交换，家属voip通道 |  |  |
| Mon\_Voip | int | 毅航IP交换，监听voip通道 |  |  |
| In\_Dsp | int | 毅航IP交换，犯人dsp通道，从1000000开始编号  注意：同一条线路，不能同时配置两块DSP板卡的通道号 |  |  |
| Out\_Dsp | int | 毅航IP交换，家属dsp通道 |  |  |
| Mon\_Dsp | int | 毅航IP交换，监听dsp通道 |  |  |
| Hy\_Dsp | int | 毅航IP交换，会议放音dsp通道 |  |  |
| Hy\_Dsp1 | int | 毅航IP交换，会议录音dsp通道 |  |  |
| YJ\_No\_Pwd | varchar(100) | 狱警编号（山东菏泽监狱用），狱警在电话上输入账号密码可以对每条线路进行授权 |  |  |
| UseTimeLen\_Pwd | int | 授权有效时长（山东菏泽监狱用），狱警在电话上输入账号密码可以对每条线路进行授权 |  |  |
| LastTime\_Pwd | datetime | 授权有效时间（山东菏泽监狱用），狱警在电话上输入账号密码可以对每条线路进行授权 |  |  |
| 该表线路部分由配置程序初始化和配置（其中监狱名称由配置程序从配置文件中读取），监区和读卡器设置由客户端程序负责 | | | | |

## 1.2亲情外线表SYS\_QQ\_OUTLINE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：亲情外线表SYS\_QQ\_OUTLINE | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Line | int | 外线物理编号，在语音卡上的编号 | 是 | 是 |
| JY | varchar(100) | 监狱名称  默认值：空串 | 是 | 是 |
| State | int | 线路状态，0 禁用，1 开通  默认值：0 |  | 是 |

## 1.3亲情服务器表SYS\_QQ\_SERVER

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：亲情服务器表SYS\_QQ\_SERVER | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Server\_Name | varchar(100) | 服务器名称（即监狱名称） | 是 | 是 |
| IP | varchar(100) | 服务器IP地址 |  | 是 |
| Port | int | 服务器监控Socket端口号  默认值：9000 |  | 是 |
| AudioPort | int | 服务器音频Socket端口号  默认值：9001 暂时未使用 |  | 是 |
| RecUrl | varchar(400) | 录音文件URL地址  格式：http://127.0.0.1:9009 |  |  |
| QQResetDate | varchar(50) | 亲情电话次数复位日期，格式：YYYYMM |  |  |
| 该表记录由配置程序创建，配置程序从配置文件中读取监狱名称，并插入一条记录，记录设置由客户端程序负责 | | | | |

## 1.4亲情费率表SYS\_QQ\_FL

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：亲情费率表SYS\_QQ\_FL | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| FL\_FLAG | varchar(100) | 费率字冠，必须都是数字组成，不能超过5位  默认值：空串  注意：X为特殊字冠，电话号码以X开始的时候，按单独的X字冠计费，但是拨打电话时X不作为电话号码部分 | 是 | 是 |
| FL\_MC | varchar(100) | 费率名称 |  |  |
| FL\_UNIT | int | 费率单位，以多少秒为计时单位，单位：秒  默认值：1 |  | 是 |
| FL\_COUNT\_IN | int | 内部费率价格 单位：厘 |  | 是 |
| FL\_COUNT\_OUT | int | 外部费率价格  单位：厘 默认值：0  必须在参数表中开启允许同时内部和外部计费才可以编辑 |  | 是 |
| FL\_BEGIN\_TIME | int | 通话前期单独计费时间  单位：秒 默认值：0  0表示不启用前期单独计费 |  | 是 |
| FL\_BEGIN\_UNIT | int | 通话前期单独计费费率单位，以多少秒为计时单位，单位：秒 默认值：1 |  | 是 |
| FL\_BEGIN\_COUNT\_IN | int | 通话前期单独计费内部费率价格  单位：厘 默认值：0 |  | 是 |
| FL\_BEGIN\_COUNT\_OUT | int | 通话前期单独计费外部费率价格  单位：厘 默认值：0 |  | 是 |
| 费率字冠为空的记录是特殊记录（当所有字冠都匹配失败时的默认费率），不能被删除，但是其他字段可以修改 | | | | |

## 1.5用户表SYS\_USER

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：用户表SYS\_USER | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| User\_No | varchar(50) | 登录名 | 是 | 是 |
| User\_Pwd | varchar(50) | 登录密码 |  | 是 |
| User\_Depart | varchar(100) | 部门 |  |  |
| User\_Name | varchar(100) | 姓名 |  |  |
| Group\_No | varchar(50) | 用户组号 |  | 是 |
| Is\_Super | int | 是否是超级管理员  0 不是；1 是。默认值：0 |  | 是 |
| Is\_Add\_Time | int | 是否可以在网页实时监控中修改会见时长 0不可以 1可以 |  | 是 |
| 超级管理员只有一个，系统内置，自身属性除了密码都不可以被编辑，该用户不会在用户管理模块显示出来，拥有所有权限（对所有监区的权限，包括特殊监区的权限；可以对管理员用户组进行操作）。帐号：JYAdmin，初始密码：TeleJY，组号：空串。 | | | | |

## 1.6用户组表SYS\_USER\_GROUP

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：用户组表SYS\_USER\_GROUP | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Group\_No | varchar(50) | 用户组号 | 是 | 是 |
| Group\_Name | varchar(100) | 用户组名 |  | 是 |
| Is\_Admin | int | 是否是管理员组  0：不是；1：是。默认值：0 |  | 是 |
| User\_Depart | varchar(100) | 部门 |  |  |
| 注意：  1、管理员组只有一个，系统内置，不可以被删除和修改名称，但是可以为该组增加、删除用户，以及修改用户信息。该组不会在用户组管理时显示出来。组号：Admin，组名：管理员组。  2、管理员组只有超级管理员才可以操作，属于管理员组的用户，不能操作其他管理员的信息，管理员使用用户管理模块时，也看不到其他的管理员。  3、属于管理员组的用户，都是管理员，管理员除了没有对特殊监区的权限以外，其他权限都有 | | | | |

## 1.7菜单表SYS\_MENU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：菜单表SYS\_MENU | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Menu\_No | varchar(50) | 菜单编号 | 是 | 是 |
| Menu\_Name | varchar(100) | 菜单名称 |  | 是 |
| Menu\_Url | varchar(400) | 菜单URL地址 |  |  |
| Menu\_Index | int | 菜单排序序号 |  | 是 |
| Menu\_Admin | int | 管理员菜单标志  0 普通菜单；1 只有管理员才可以操作的菜单。默认值：0 |  | 是 |
| 注意：管理员菜单，在给用户组设置菜单权限时，将不会出现 | | | | |
| 金堂监狱特殊菜单地址：  犯人管理：materialMessageSCJT.do?method=search  通话录音：recordSearchSCJT.do?method=search  其他相关表：  表JL\_FR 的FR\_card字段 改成唯一索引和不能为空  表JL\_JQ删除两个字段：UseTimeLen、LastTime | | | | |

## 1.8用户组菜单权限表SYS\_USER\_MENU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：用户组菜单表SYS\_USER\_MENU | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Group\_No | varchar(50) | 用户组号 | 是 | 是 |
| Menu\_No | varchar(50) | 菜单编号 | 是 | 是 |

## 1.9用户组监区权限表SYS\_USER\_JQ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：用户组监区表SYS\_USER\_JQ | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Group\_No | varchar(50) | 用户组号 | 是 | 是 |
| JY | varchar(100) | 监狱名称 | 是 | 是 |
| JQ\_No | varchar(100) | 监区编号 | 是 | 是 |

## 1.10系统参数表SYS\_PARAM

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：系统参数表SYS\_PARAM | | | | | | | | |
| 字段名 | 类型 | | 描述 | | | 主键 | | 不允许为空 |
| Param\_Name | varchar(50) | | 系统参数名 | | | 是 | | 是 |
| Param\_Data1 | varchar(100) | | 参数值1 | | |  | |  |
| Param\_Data2 | varchar(100) | | 参数值2 | | |  | |  |
| Param\_Data3 | varchar(100) | | 参数值3 | | |  | |  |
| Param\_Data4 | varchar(100) | | 参数值4 | | |  | |  |
| Param\_Data5 | varchar(1000) | | 参数值5，用于存储长度比较大的参数 | | |  | |  |
| 说明： | | | | | | | | |
| Param\_Data1 | | Param\_Data2 | | Param\_Data3 | Param\_Data4 | | Param\_Data5 | |
| **1、Record\_Save**参数说明：录音存储参数 | | | | | | | | |
| 录音存储盘符  可以是多个盘符，格式：DEF，录音存储在盘符根目录的TeleRec目录下（默认值：E）  （暂时只支持一个） | | 录音当前存储盘符（默认值：E）（暂时未使用） | | 录音保存最小时长，单位：秒（默认值：3）  当录音时长小于该时间时，录音不保存，暂时用于计次，小于录音最小时长绝对值的不计次，如果该参数大于0则计费，小于0则也不计费  对于会见，小于该时长，本次不算已经会见 | 录音保存最大时长，单位：秒（默认值：14400，4小时）当录音时长大于该时间时，录音不再继续保存，暂时未使用 | | 录音目录（默认值：TeleRec） | |
| **2、Record\_Type**参数说明：录音运行参数 | | | | | | | | |
| 录音检测方式  0 压控；1 声控  （默认值：0）  （暂时未使用） | | 录音启动方式  0 自动录音；1 按需启动录音（默认值：0）  （暂时未使用） | | 录音磁盘剩余空间告警线，单位：兆（默认值：20000，20G） | 是否自动清理录音，0不清理；1自动清理（默认值：1） | | 自动清理线，单位：兆（默认值：10000-50000）（小于10G开始清理,清理到剩余空间为50G） | |
| **3、Bak\_Rec**参数说明：录音自动备份设置 | | | | | | | | |
| 备份类型  0：禁用自动备份1：备份文件但不删除原文件  2：备份文件后删除原文件  （默认值：1） | | 备份参数  0：网络备份  >0：本地备份，按该大小备份为光盘文件夹（单位：兆）  （默认值：0） | | 备份检查时间间隔，单位：秒（默认值：60） | 每次备份录音文件最大数量  （默认值：100） | | 备份地址  网络备份：备份服务器IP:PORT  本地备份：备份路径  （默认值：空） | |
| **4、System\_Set**参数说明：系统相关设置 | | | | | | | | |
| 是否支持同时内部和外部计费  0：否；1：是  （默认值：0）  内部为监狱收取的话费，外部为电话局收取的话费 | | 数据库连接数量（默认值：16） | | 外部数据获取方式  0：无外部数据；1：通过数据代理获取  默认值：0 | 外部数据特殊接口  0：无特殊接口  1：四川金堂一卡通接口  2:翼支付接口  3:安徽青山一卡通接口  4:华亭一卡通接口  默认值：0 | | 犯人编号和亲情身份证网页上自动生成标志  0 不自动生成  1 自动生成  默认值：0 | |
| **5、Delete\_Rec**参数说明：删除录音权限 | | | | | | | | |
| 管理员是否可以删除录音  0：不可以；1：可以（默认值：0） | | 普通用户是否可以删除录音  0：不可以；1：可以（默认值：0） | |  |  | |  | |
| **6、Down\_Rec**参数说明：下载录音权限 | | | | | | | | |
| 管理员是否可以下载录音  0：不可以；1：可以（默认值：0） | | 普通用户是否可以下载录音  0：不可以；1：可以（默认值：0） | |  |  | |  | |
| **7、QQ\_Talk**参数说明：亲情电话参数 | | | | | | | | |
| 内线音量，调节范围：-7 - 6  默认值：0  对于会见，为犯人通道音量 | | 外线音量，调节范围：-7 - 6  默认值：0  对于会见，为家属通道音量 | | 通话结束是否播放话费，0 不播放；1 播放 默认值：0  对于会见，表示是否即将结束前提示，0表示不提示，其他为提前提示秒数 | 补偿时间，单位：秒。每次电话计时计费会减去补偿时间，每次电话的最大允许时长增加该时间 默认值：0  如果为负数，则相当于每次电话时间要增加该值，用于补偿电话局计费时间可能比本地计费时间多的影响 | | 亲情电话次数复位最后月份，格式：YYYYMM  默认值：空串  对于会见，为监听通道音量 | |
| **8、QQ\_Dial**参数说明：亲情外拨参数 | | | | | | | | |
| 外拨出局号  默认值：空串  （@之前是所有号都有效的，@之后只对长途有效） | | 外拨类型  默认值：0  0 直线外拨  1 IP卡外拨  2 IP卡发码（2针对特殊情况，拨号时发送卡号密码） | | IP卡接入号码  直线外拨时，该值为201表示直线外拨通话中也要进行按键检查 | IP卡拨打电话流程  格式：X#,,Y#,,T#  X表示电话卡账户  Y表示电话卡密码  T表示电话号码  ,表示停顿  不可以用,结尾 | | 极性反转标志  0 不使用极性反转  1 使用极性反转  默认值：0 | |
| **9、QQ\_Task**参数说明：亲情无拨打提醒 | | | | | | | | |
| 提醒激活标志  0 未激活；1 激活  默认值：0 | | 提醒日期  从该日期到月末用户登录时进行提醒 | | 是否启用，通话结束后，如果本次狱警已经刷卡，那么下次在一定时间内不用再刷卡，0不启用，1 启用，2也是启用，山东菏泽监狱特殊版本  默认值：0 | 是否允许余额为负数，0 不允许，1 允许  默认值：0  不允许时，根据余额计算本次可以通话多少时间 | | 狱警登录有效时间，0：一直有效，大于0：超过该秒数则登录失效  默认值：0 | |
| **10、QQ\_Monitor**参数说明：亲情电话监控参数 | | | | | | | | |
| 一对一电话监控类型  0一对一监控；  1一对一授权；  2一对一授权必须登录  3一对一授权必须本监区狱警登录  4一对一授权新模式（必须本监区狱警登录）  默认值：0 | | 一对一授权超时时间，单位：秒  默认值：30 | | 一对一授权超时处理  0 提示犯人挂机  1 允许犯人拨号  默认值：0 | 插话按键  格式：进入插话-退出插话  默认值：100-200 | | 切断按键  默认值：900 | |
| **11、Card\_Reader**参数说明：读卡器参数（暂时只实现UDP方式的网络读卡器） | | | | | | | | |
| 读卡器类型  0 无读卡器 1网络读卡器  默认值：0  对于会见，0 按键输入犯人编号，1 网络读卡器刷ID\M1卡卡号，2 总线读卡器刷卡，3 网络读卡器刷M1卡,4 输入犯人编号加密 | | 网络协议  0 UDP；1 TCP；100 豫西监狱UDP协议  101 转网络的CAN总线读卡器  102 网络读卡器刷银行卡（目前只知道农行的可以）  波特率  对总线读卡器而言  默认值：0 | | 网络监听端口  默认值：9008 | 服刑人员数据是否需要审批 0 不需要，1 需要  默认值：0 | | 亲属数据是否需要审批 0 不需要，1 需要  默认值：0 | |
| **12、QQ\_Money**参数说明：计费相关参数 | | | | | | | | |
| 是否启用每月最低消费0 不启用，1 启用  默认值：0 | | 每月最低消费金额，单位：厘  默认值：0 | |  |  | |  | |
| **13、HJ\_Client**参数说明：会见登记客户端相关参数 | | | | | | | | |
| 是否开启摄像头拍照，0 否 1 是 | | 是否可以手动设置会见时长，0 否 1 是 | | 是否需要打印准见证，0 否 1 是 | 是否开启会见登记排队叫号，0 否 1 是 | | 会见通知播放提醒语音URL地址 | |
| **14、HJ\_Client1**参数说明：会见登记客户端相关参数 | | | | | | | | |
| 是否开启实时更新数据  0 否 1 是 | |  | | 登记叫号语音地址首部分 | 会见登记是否需要审批  0 否 1是 | |  | |
| **15、TeleNo**参数说明：电话区号相关参数 | | | | | | | | |
| 添加亲属电话号码时，是否比对SYS\_CODE\_MOBILE表  1开启 0关闭 | | 所在地省名 | | 市名 | SYS\_QQ\_TELE表中电话号码，普通用户无法查询通话录音  1开启 0关闭 | |  | |
| **16、HJ\_KJ\_SET**参数说明：宽见方式会见相关参数 | | | | | | | | |
| 会见开始结束检测方式  0 声控；1 手动  默认值：0 | | 有声检测时长，当系统检测线路上有声音的时长超过该值，则认为会见开始，单位：毫秒  默认值：1024 | | 静默检测时长，当系统检测线路上无声音的时长超过该值，则认为会见结束，单位：毫秒  默认值：30720 | 手动启动录音延时时间，单位：秒  默认值：300 | |  | |
| **14、HJ\_Client3**参数说明：会见登记客户端相关参数 | | | | | | | | |
| 会见登记时，自动定位常用的会见类型  0 严见 1 律师会见（广州监狱用） | | 是否联动门禁服务器  0不联动 1联动（云南第一强戒所） | | 家属身份证照片URL地址 | 会见网络通知超时时间，单位：分钟 | |  | |
| **15、QQ\_Web\_Client**参数说明：触摸屏戒毒所亲情客户端相关参数 | | | | | | | | |
| 在触摸屏上刷卡或者输入账号密码后，是否判断余额，0 不判断；1 判断 | |  | |  |  | |  | |
| **16、HJ\_HOLD**参数说明：会见服务器端参数 | | | | | | | | |
| 当罪犯在会见过程中挂机后，一定时间内拿起电话可以继续通话。单位：秒 | |  | |  |  | |  | |
| **17、HJ\_Client4**参数说明：会见登记客户端相关参数 | | | | | | | | |
| 座位分配电脑IP，网页限制只能在指定IP的电脑上才能使用座位分配功能 | |  | |  |  | |  | |

## 1.11日志记录表SYS\_LOG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：日志记录表SYS\_LOG | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| LOG\_ID | decimal(18, 0)  （自增长） | 日志ID | 是 | 是 |
| TYPE | char(4) | 等级：正常；警告；严重 |  | 是 |
| MODEL | varchar(50) | 模块 |  | 是 |
| OP | varchar(200) | 操作 |  | 是 |
| INFO | varchar(4000) | 内容 |  |  |
| USER\_NO | varchar(50) | 用户名 |  | 是 |
| USER\_NAME | varchar(100) | 用户姓名 |  |  |
| USER\_IP | varchar(50) | 用户IP |  |  |
| LOG\_TIME | char(19) | 时间，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS |  | 是 |

## 1.12亲情流程表SYS\_QQ\_FLOW

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：亲情流程表SYS\_QQ\_FLOW | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| ITEM\_NO | int | 节点编号 | 是 | 是 |
| ITEM\_NAME | varchar(100) | 节点名称 |  | 是 |
| ITEM\_ENABLE | int | 节点是否激活，1 激活；0 禁用  默认值：1 |  | 是 |
| VOC\_FILE | varchar(200) | 语音文件名  如果为空，则不播放语音文件名  如果语音文件名为[JUMP]， 则表示该节点根据执行结果返回可以进行跳转 |  |  |
| GET\_FLAG | int | 接收标志，0 不接收任何数据，1 接收DTMF按键，2 接收刷卡，10接收DTMF按键存储起来  默认字：0 |  | 是 |
| GET\_MAX\_TIME | int | 接收最长时间，单位：秒  有效设置必须大于0  默认值：0 |  | 是 |
| GET\_DTMF\_LEN | int | 接收DTMF按键最大长度  默认值：0 |  | 是 |
| GET\_DTMF\_END | char(1) | 接收DTMF按键结束按键  如果为空或者空串，则不匹配结束按键，接收到按键最大长度时停止接收 |  |  |
| GET\_CARD\_TYPE | int | 刷卡类型，默认值：0（暂时无用） |  | 是 |
| PLAY\_INPUT\_FLAG | int | 是否播放接收内容，0 不播放 1播放，默认值：0 |  | 是 |
| PLAY\_INPUT\_FILE | varchar(200) | 重复时播放的语音文件名 |  |  |
| PLAY\_ASK\_FLAG | int | 是否确认接收内容，0 不确认 1确认，默认值：0 |  | 是 |
| PLAY\_ASK\_FILE | varchar(200) | 确认时播放的语音文件名 |  |  |
| PLAY\_ASK\_OK\_DTMF | char(1) | 确认时，确认正确的按键 |  |  |
| PLAY\_ASK\_NO\_DTMF | char(1) | 确认时，确认错误需要重新输入的按键 |  |  |
| PLAY\_ASK\_MAX\_TIME | int | 确认时，接收确认键最大时长  单位：秒，默认值：30 |  | 是 |
| DB\_STORE | varchar(200) | 执行存储过程名  如果为空或者空串，则不执行存储过程 |  |  |
| DB\_CHECK\_COUNT | int | 数据库验证最大次数，为0则无限验证，默认值：0 |  | 是 |
| DB\_INPUT | varchar(1000) | 存储过程输入参数，多个输入参数以逗号分隔 |  |  |
| DB\_OUTPUT0 | varchar（200） | 存储过程返回的数据内容  FR：犯人编号  YJ：狱警编号 |  |  |
| DB\_OUTPUT1 | varchar（200） | 存储过程返回1时播放的语音  存储过程返回1时跳转的节点 |  |  |
| DB\_OUTPUT2 | varchar（200） | 存储过程返回2时播放的语音  存储过程返回2时跳转的节点 |  |  |
| DB\_OUTPUT3 | varchar（200） | 存储过程返回3时播放的语音  存储过程返回3时跳转的节点 |  |  |
| DB\_OUTPUT4 | varchar（200） | 存储过程返回4时播放的语音  存储过程返回4时跳转的节点 |  |  |
| DB\_OUTPUT5 | varchar（200） | 存储过程返回5时播放的语音  存储过程返回5时跳转的节点 |  |  |
| DB\_OUTPUT6 | varchar（200） | 存储过程返回6时播放的语音  存储过程返回6时跳转的节点 |  |  |
| DB\_OUTPUT7 | varchar（200） | 存储过程返回7时播放的语音  存储过程返回7时跳转的节点 |  |  |
| DB\_OUTPUT8 | varchar（200） | 存储过程返回8时播放的语音  存储过程返回8时跳转的节点 |  |  |
| DB\_OUTPUT9 | varchar（200） | 存储过程返回9时播放的语音  存储过程返回9时跳转的节点 |  |  |
| DB\_OUTPUT10 | varchar（200） | 存储过程返回10时播放的语音  存储过程返回10时跳转的节点 |  |  |
| DB\_OUTPUTF1 | varchar（200） | 存储过程返回-1时播放的语音 |  |  |
| DB\_OUTPUTF2 | varchar（200） | 存储过程返回-2时播放的语音 |  |  |
| DB\_OUTPUTF3 | varchar（200） | 存储过程返回-3时播放的语音 |  |  |
| DB\_OUTPUTF4 | varchar（200） | 存储过程返回-4时播放的语音 |  |  |
| DB\_OUTPUTF5 | varchar（200） | 存储过程返回-5时播放的语音 |  |  |
| DB\_OUTPUTF6 | varchar（200） | 存储过程返回-6时播放的语音 |  |  |
| DB\_OUTPUTF7 | varchar（200） | 存储过程返回-7时播放的语音 |  |  |
| DB\_OUTPUTF8 | varchar（200） | 存储过程返回-8时播放的语音 |  |  |
| DB\_OUTPUTF9 | varchar（200） | 存储过程返回-9时播放的语音 |  |  |
| DB\_OUTPUTF10 | varchar（200） | 存储过程返回-10时播放的语音 |  |  |
| 存储过程输入参数：输入参数由各类系统变量名组成  JY：监狱编号  JQ：监区编号  DATE：当前日期，格式yyyy-mm-dd  TIME：当前时间，格式：hh:mm:ss  WEEK：当前星期，0表示星期日，1－6表示星期一 － 星期六  DTMF：当前收码  CARDID：当前刷卡id 号  FR：已经获取到的犯人编号  LAST：是否是最后一次验证机会，0 表示是最后一次验证  DATA1－DATAX：接收到的按键 | | | | |
| 存储过程输出参数：  返回0表示继续后续流程  返回1－10表示出错，播放错误提示以后，继续该流程  返回-1－-10表示出错，播放错误提示以后挂机 | | | | |

## 1.13亲情主菜单表SYS\_QQ\_MENU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：亲情主菜单表SYS\_QQ\_MENU | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| MENU\_NO | int | 菜单编号 | 是 | 是 |
| MENU\_NAME | varchar(100) | 菜单名称 |  | 是 |
| MENU\_LV | int | 菜单类型，0根菜单，1 一级菜单，2 二级菜单，默认值：0 |  | 是 |
| MENU\_PARENT | int | 父菜单编号 |  | 是 |
| MENU\_KEY | int | 菜单按键，-1表示为根菜单  默认值：-1 |  | 是 |
| MENU\_VOC\_FILE | varchar(200) | 菜单语音文件名 |  |  |
| MENU\_TYPE | int | 菜单类型  默认值：0 |  | 是 |
| INPUT1 | varchar(200) | 电话卡功能，输入参数1的提示提示语音，如果为空表示不需要输入该参数 |  |  |
| INPUT2 | varchar(200) | 电话卡功能，输入参数2的提示提示语音 |  |  |
| INPUT3 | varchar(200) | 电话卡功能，输入参数3的提示提示语音 |  |  |
| INPUT4 | varchar(200) | 电话卡功能，输入参数4的提示提示语音 |  |  |
| INPUT5 | varchar(200) | 电话卡功能，输入参数5的提示提示语音 |  |  |
| INPUT6 | varchar(200) | 电话卡功能，输入参数6的提示提示语音 |  |  |
| INPUT7 | varchar(200) | 电话卡功能，输入参数7的提示提示语音 |  |  |
| INPUT8 | varchar(200) | 电话卡功能，输入参数8的提示提示语音 |  |  |
| INPUT9 | varchar(200) | 电话卡功能，输入参数9的提示提示语音 |  |  |
| INPUT10 | varchar(200) | 电话卡功能，输入参数10的提示提示语音 |  |  |
| SEND | varchar(100) | 电话卡功能，发送电话码流程，如果以[store]开头，则为执行存储过程 |  |  |
| 菜单类型：  0：根菜单（此时MENU\_VOC\_FILE为根菜单选择语音文件名）  1：直接拨号  2：缩位拨号  3：子菜单（此时MENU\_VOC\_FILE为子菜单选择语音文件名）  4：查询缩位拨号设置  5：查询余额  6：绑定电话卡  7：查询绑定电话卡  8：电话卡功能（此时MENU\_VOC\_FILE为使用电话卡功能的时间，单位：秒，到时间自动挂机）（可以是接收完毕各种输入以后，执行一个存储过程）  9：查询亲情电话剩余次数 | | | | |

## 1.14亲情监听线路表SYS\_QQ\_MONITOR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：亲情监听线路表SYS\_QQ\_MONITOR | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Line | int | 内线物理编号，在语音卡上的编号 | 是 | 是 |
| JY | varchar(100) | 监狱名称  默认值：空串 | 是 | 是 |
| State | int | 线路状态，0 禁用，1 开通  默认值：1 |  | 是 |
| 该监听线路表的线路，可以对任意线路进行监听 | | | | |

## 1.15节假日表SYS\_HOLIDAY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：节假日表SYS\_HOLIDAY | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Holiday\_Date | char(10) | 节假日日期，  格式：yyyy-mm-dd | 是 | 是 |
| Holiday\_Name | varchar(100) | 节假日名称 |  |  |

## 1.16会见线路表SYS\_HJ\_LINE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：会见线路表SYS\_HJ\_LINE | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Line\_No | int | 线路逻辑编号，从0开始 | 是 | 是 |
| JY | varchar(100) | 监狱名称  默认值：空串 | 是 | 是 |
| Line\_Type | int | 线路类型，0 严见线路，1 宽见线路，默认值：0 |  | 是 |
| ZW | varchar(100) | 座位名称  默认值：空串 |  | 是 |
| Board | varchar(100) | 线路所在语音卡序列号 |  | 是 |
| Line | int | 线路物理编号，在语音卡上的编号 |  | 是 |
| BoardJs | varchar(100) | 家属线路所在语音卡序列号（用于双通道）（用于严见）  宽见暂时不支持双通道 |  |  |
| LineJs | int | 家属线路物理编号，在语音卡上的编号（用于双通道）（用于严见），-1表示非双通道  默认值：-1 |  | 是 |
| BoardMon | varchar(100) | 监听线路所在语音卡序列号（用于单通道和双通道）（用于严见和宽见） |  |  |
| LineMon | int | 监听线路物理编号，在语音卡上的编号（用于单通道和双通道）（用于严见和宽见），-1表示没有监听线路  默认值：-1 |  | 是 |
| DKQ | varchar(200) | 读卡器标识  对于网络读卡器，为读卡器IP  对于总线读卡器，为串口号@读卡器十进制地址  对于转网络的总线读卡器，为转换器IP@读卡器十进制地址 |  |  |
| JSDKQ | varchar(200) | 家属读卡器标识  对于总线读卡器，为串口号@读卡器十进制地址 |  |  |
| State | int | 线路状态，0 关闭；1 开通，被关闭的线路不能被分配会见  默认值：1 |  | 是 |
| HJState | int | 会见状态，0 空闲；1 正在会见  默认值：0 |  | 是 |
| HJID | bigint | 分配的会见ID |  |  |
| AcdBH | int | 分配的会见排队号 |  |  |
| AcdFr | varchar(100) | 分配的会见犯人编号 |  |  |
| Monitor\_State | varchar(100) | 通话实时信息－状态  默认值：空闲 |  |  |
| Monitor\_JQ | varchar(400) | 通话实时信息－监区 |  |  |
| Monitor\_FR | varchar(400) | 通话实时信息－犯人姓名 |  |  |
| Monitor\_QS | varchar(2000) | 通话实时信息－亲属关系姓名  格式：[关系1]姓名1；[关系2]姓名2…… |  |  |
| Monitor\_YJ | varchar(400) | 通话实时信息－值班狱警 |  |  |
| Monitor\_Time | varchar(100) | 通话实时信息－剩余时间 |  |  |
| Monitor\_JKBZ | varchar(100) | 通话实时信息－重点监控标志 |  |  |
| Monitor\_CallID | varchar(100) | 通话实时信息－呼叫ID |  |  |
| Monitor\_ZFJB | varchar(100) | 通话实时信息－犯人类别 |  |  |
| VideoChan1\_Server | varchar(100) | 录像通道1服务器名称 |  |  |
| VideoChan1\_No | int | 录像通道1通道号 |  |  |
| VideoChan2\_Server | varchar(100) | 录像通道2服务器名称 |  |  |
| VideoChan2\_No | int | 录像通道2通道号 |  |  |
| Info\_QY | int | 线路所属区域，0 宽管，1 严管  默认值：0 |  | 是 |
| Info\_RS | int | 线路支持家属数量，0 多人，1 单人  默认值：0 |  | 是 |
| In\_Voip | int | 毅航IP交换，犯人voip通道，从0开始编号 |  |  |
| Out\_Voip | int | 毅航IP交换，家属voip通道 |  |  |
| Mon\_Voip | int | 毅航IP交换，监听voip通道 |  |  |
| In\_Dsp | int | 毅航IP交换，犯人dsp通道，从1000000开始编号（番禺从0开始编号）  注意：同一条线路，不能同时配置两块DSP板卡的通道号 |  |  |
| Out\_Dsp | int | 毅航IP交换，家属dsp通道 |  |  |
| Mon\_Dsp | int | 毅航IP交换，监听dsp通道 |  |  |
| Hy\_Dsp | int | 毅航IP交换，会议放音dsp通道 |  |  |
| Hy\_Dsp1 | int | 毅航IP交换，会议录音dsp通道 |  |  |
| 该表线路部分由配置程序初始化和配置（其中监狱名称由配置程序从配置文件中读取），座位设置由客户端程序负责 | | | | |

## 1.17会见服务器表SYS\_HJ\_SERVER

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：会见服务器表SYS\_HJ\_SERVER | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Server\_Name | varchar(100) | 服务器名称（即监狱名称） | 是 | 是 |
| IP | varchar(100) | 服务器IP地址 |  | 是 |
| Port | int | 服务器监控Socket端口号  默认值：9000 |  | 是 |
| AudioPort | int | 服务器监听Socket端口号  默认值：9001 暂时未使用 |  | 是 |
| RecUrl | varchar(400) | 录音文件URL地址  格式：http://127.0.0.1:9009 |  |  |
| HjIndexDate | int | 当前会见批次号分配日期，格式：yyyymmdd，默认值：0 |  | 是 |
| HjIndexCount | int | 当日会见批次号分配数量，默认值：0 |  | 是 |
| ZwIndex | int | 严见当前已经分配的线路号，默认值：-1 |  | 是 |
| KjZwIndex | int | 宽见当前已经分配的线路号，默认值：-1 |  | 是 |
| 该表记录由配置程序创建，配置程序从配置文件中读取监狱名称，并插入一条记录，记录设置由客户端程序负责 | | | | |

## 1.18会见录像服务器表SYS\_HJ\_VIDEO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：会见录像服务器表SYS\_HJ\_VIDEO | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Server\_Name | varchar(100) | 服务器名称 | 是 | 是 |
| IP | varchar(100) | 服务器IP地址 |  | 是 |
| Port | int | 服务器端口号 |  | 是 |
| LoginUser | varchar(100) | 用户名 |  |  |
| LoginPwd | varchar(100) | 密码 |  |  |
| VideoPath | varchar(1000) | 存储磁盘路径  格式：E:\TeleVideo |  | 是 |
| VideoUrl | varchar(400) | 录象文件URL地址  格式：http://127.0.0.1:9009 |  |  |

## 1.19会见流程表SYS\_HJ\_FLOW

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：会见流程表SYS\_HJ\_FLOW | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| ITEM\_NO | int | 节点编号 | 是 | 是 |
| ITEM\_NAME | varchar(100) | 节点名称 |  | 是 |
| ITEM\_ENABLE | int | 节点是否激活，1 激活；0 禁用  默认值：1 |  | 是 |
| VOC\_FILE | varchar(200) | 语音文件名  如果为空，则不播放语音文件名  如果语音文件名为[JUMP]， 则表示该节点根据执行结果返回可以进行跳转 |  |  |
| GET\_FLAG | int | 接收标志，0 不接收任何数据，1 接收DTMF按键，2 接收刷卡，10接收DTMF按键存储起来  默认字：0 |  | 是 |
| GET\_MAX\_TIME | int | 接收最长时间，单位：秒  有效设置必须大于0  默认值：0  对于DTMF，则为接收单个按键的最大时长 |  | 是 |
| GET\_DTMF\_LEN | int | 接收DTMF按键最大长度  默认值：0 |  | 是 |
| GET\_DTMF\_END | char(1) | 接收DTMF按键结束按键  如果为空或者空串，则不匹配结束按键，接收到按键最大长度时停止接收 |  |  |
| GET\_CARD\_TYPE | int | 刷卡类型，默认值：0（暂时无用） |  | 是 |
| PLAY\_INPUT\_FLAG | int | 是否播放接收内容，0 不播放 1播放，默认值：0 |  | 是 |
| PLAY\_INPUT\_FILE | varchar(200) | 重复时播放的语音文件名 |  |  |
| PLAY\_ASK\_FLAG | int | 是否确认接收内容，0 不确认 1确认，默认值：0 |  | 是 |
| PLAY\_ASK\_FILE | varchar(200) | 确认时播放的语音文件名 |  |  |
| PLAY\_ASK\_OK\_DTMF | char(1) | 确认时，确认正确的按键 |  |  |
| PLAY\_ASK\_NO\_DTMF | char(1) | 确认时，确认错误需要重新输入的按键 |  |  |
| PLAY\_ASK\_MAX\_TIME | int | 确认时，接收确认键最大时长  单位：秒，默认值：5 |  | 是 |
| DB\_STORE | varchar(200) | 执行存储过程名  如果为空或者空串，则不执行存储过程 |  |  |
| DB\_CHECK\_COUNT | int | 数据库验证最大次数，为0则无限验证，默认值：0 |  | 是 |
| DB\_INPUT | varchar(1000) | 存储过程输入参数，多个输入参数以逗号分隔 |  |  |
| DB\_OUTPUT0 | varchar（200） | 存储过程返回的数据内容  FR：犯人编号  YJ：狱警编号 |  |  |
| DB\_OUTPUT1 | varchar（200） | 存储过程返回1时播放的语音  存储过程返回1时跳转的节点 |  |  |
| DB\_OUTPUT2 | varchar（200） | 存储过程返回2时播放的语音  存储过程返回2时跳转的节点 |  |  |
| DB\_OUTPUT3 | varchar（200） | 存储过程返回3时播放的语音  存储过程返回3时跳转的节点 |  |  |
| DB\_OUTPUT4 | varchar（200） | 存储过程返回4时播放的语音  存储过程返回4时跳转的节点 |  |  |
| DB\_OUTPUT5 | varchar（200） | 存储过程返回5时播放的语音  存储过程返回5时跳转的节点 |  |  |
| DB\_OUTPUT6 | varchar（200） | 存储过程返回6时播放的语音  存储过程返回6时跳转的节点 |  |  |
| DB\_OUTPUT7 | varchar（200） | 存储过程返回7时播放的语音  存储过程返回7时跳转的节点 |  |  |
| DB\_OUTPUT8 | varchar（200） | 存储过程返回8时播放的语音  存储过程返回8时跳转的节点 |  |  |
| DB\_OUTPUT9 | varchar（200） | 存储过程返回9时播放的语音  存储过程返回9时跳转的节点 |  |  |
| DB\_OUTPUT10 | varchar（200） | 存储过程返回10时播放的语音  存储过程返回10时跳转的节点 |  |  |
| DB\_OUTPUTF1 | varchar（200） | 存储过程返回-1时播放的语音 |  |  |
| DB\_OUTPUTF2 | varchar（200） | 存储过程返回-2时播放的语音 |  |  |
| DB\_OUTPUTF3 | varchar（200） | 存储过程返回-3时播放的语音 |  |  |
| DB\_OUTPUTF4 | varchar（200） | 存储过程返回-4时播放的语音 |  |  |
| DB\_OUTPUTF5 | varchar（200） | 存储过程返回-5时播放的语音 |  |  |
| DB\_OUTPUTF6 | varchar（200） | 存储过程返回-6时播放的语音 |  |  |
| DB\_OUTPUTF7 | varchar（200） | 存储过程返回-7时播放的语音 |  |  |
| DB\_OUTPUTF8 | varchar（200） | 存储过程返回-8时播放的语音 |  |  |
| DB\_OUTPUTF9 | varchar（200） | 存储过程返回-9时播放的语音 |  |  |
| DB\_OUTPUTF10 | varchar（200） | 存储过程返回-10时播放的语音 |  |  |
| 存储过程输入参数：输入参数由各类系统变量名组成  JY：监狱编号  LINE：线路号  DATE：当前日期，格式yyyy-mm-dd  TIME：当前时间，格式：hh:mm:ss  WEEK：当前星期，0表示星期日，1－6表示星期一 － 星期六  DTMF：当前收码  CARDID：当前刷卡id 号  FR：已经获取到的犯人编号  LAST：是否是最后一次验证机会，0 表示是最后一次验证  DATA1－DATAX：接收到的按键 | | | | |
| 存储过程输出参数：  返回0表示继续后续流程  返回1－10表示出错，播放错误提示以后，继续该流程  返回-1－-10表示出错，播放错误提示以后，播放噪音 | | | | |

## 1.20会见监听线路表SYS\_HJ\_MONITOR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：会见监听线路表SYS\_HJ\_MONITOR | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Line | int | 内线物理编号，在语音卡上的编号 | 是 | 是 |
| JY | varchar(100) | 监狱名称  默认值：空串 | 是 | 是 |
| State | int | 线路状态，0 禁用，>0 开通  默认值：1  1 按线路号监听 2 按座位号监听 |  | 是 |
| LineVoip | int | 毅航IP交换，监听voip通道，从0开始编号 |  |  |
| LineDsp | int | 毅航IP交换，监听dsp通道，从1000000开始编号（番禺从0开始） |  |  |
| LineTele | int | 毅航IP交换，监听电话号码，配置网关中主叫号码 |  |  |
| 该监听线路表的线路，可以对任意线路进行监听 | | | | |

## 1.21会见线路固定IC卡表SYS\_HJ\_LINE\_CARD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会见线路固定IC卡表SYS\_HJ\_LINE\_CARD | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Line\_No | int | 线路逻辑编号 | 是 | 是 |
| JY | varchar(100) | 监狱名称  默认值：空串 | 是 | 是 |
| CardNo | varchar(100) | IC卡号 |  | 是 |

## 1.22通用号码表SYS\_QQ\_TELE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：通用号码表SYS\_QQ\_TELE | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| TeleNo | varchar(100) | 电话号码 | 是 | 是 |
| ShowName | varchar(100) | 显示名称 |  |  |
| ShowGx | varchar(100) | 显示关系 |  |  |
| MaxTime | int | 允许通话时长，单位：分钟  默认值：10 |  | 是 |
| IsAll | int | 是否所有人可以拨打，0 不可以，1 可以  默认值：1  当不是所有人可以拨打，该号码只有在犯人的家属号码列表中，才会作为通用号码处理 |  | 是 |
| IsNoCount | Int | 是否不计次，0 计次，1 不计次  默认值：1 |  | 是 |
| IsNoMoney | int | 是否免费，0 不免费，1 免费  默认值：1 |  | 是 |

## 1.23视频会见终端表SYS\_HJ\_VIDEO\_LINE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：视频会见终端表SYS\_HJ\_VIDEO\_LINE | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Line\_No | int | 终端逻辑编号，从0开始 | 是 | 是 |
| JY | varchar(100) | 监狱名称  默认值：空串 | 是 | 是 |
| Line\_Type | int | 终端类型，0 犯人终端，1 家属终端，默认值：0 |  | 是 |
| ZW | varchar(100) | 座位名称  默认值：空串 |  | 是 |
| LineIP | varchar(100) | 终端设备IP |  |  |
| DKQ | varchar(200) | 读卡器标识 |  |  |
| State | int | 终端状态，0 关闭；1 开通，被关闭的终端不能被分配会见  默认值：1 |  | 是 |
| HJState | int | 会见状态，0 空闲；1 正在会见  默认值：0 |  | 是 |
| HJID | bigint | 分配的会见ID |  |  |
| AcdBH | int | 分配的会见排队号 |  |  |
| AcdFr | varchar(100) | 分配的会见犯人编号 |  |  |
| Monitor\_State | varchar(100) | 会见实时信息－状态  默认值：空闲 |  |  |
| Monitor\_JQ | varchar(400) | 会见实时信息－监区 |  |  |
| Monitor\_FR | varchar(400) | 会见实时信息－犯人姓名 |  |  |
| Monitor\_QS | varchar(2000) | 会见实时信息－亲属关系姓名  格式：[关系1]姓名1；[关系2]姓名2…… |  |  |
| Monitor\_YJ | varchar(400) | 会见实时信息－值班狱警 |  |  |
| Monitor\_Time | varchar(100) | 会见实时信息－剩余时间 |  |  |
| Monitor\_JKBZ | varchar(100) | 会见实时信息－重点监控标志 |  |  |
| Monitor\_CallID | varchar(100) | 会见实时信息－呼叫ID |  |  |
| Monitor\_ZFJB | varchar(100) | 会见实时信息－犯人类别 |  |  |
| VideoChan1\_Server | varchar(100) | 录像通道1服务器名称 |  |  |
| VideoChan1\_No | int | 录像通道1通道号 |  |  |
| VideoChan2\_Server | varchar(100) | 录像通道2服务器名称 |  |  |
| VideoChan2\_No | int | 录像通道2通道号 |  |  |

## 1.24视频会见服务器表SYS\_HJ\_VIDEO\_SERVER

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：视频会见服务器表SYS\_HJ\_VIDEO\_SERVER | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Server\_Name | varchar(100) | 服务器名称（即监狱名称） | 是 | 是 |
| IP | varchar(100) | 服务器IP地址 |  | 是 |
| VideoUrl | varchar(400) | 会见接口地址 |  |  |
| RecUrl | varchar(400) | 会见录像文件URL地址  格式：http://127.0.0.1:9009 |  |  |
| HjIndexDate | int | 当前会见批次号分配日期，格式：yyyymmdd，默认值：0 |  | 是 |
| HjIndexCount | int | 当日会见批次号分配数量，默认值：0 |  | 是 |
| ZwIndex | int | 当前已经分配的线路号，默认值：-1 |  | 是 |

## 1.25人脸识别终端表HJDJ\_FACE\_INFO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：人脸识别终端表HJDJ\_FACE\_INFO | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| FaceIndex | int | 设备序号 | 是 | 是 |
| EnrollFace\_PC\_IP | varchar(100) | 注册人脸电脑IP |  |  |
| EnrollFace\_ID | varchar(50) | 注册人脸设备号 |  |  |

# 二、业务表

## 2.1监区表JL\_JQ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：监区表JL\_JQ | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| JQ\_No | varchar(100) | 监区编号 | 是 | 是 |
| JY | varchar(100) | 所属监狱名称 | 是 | 是 |
| JQ\_Name | varchar(200) | 监区名称 |  | 是 |
| Is\_Ts | int | 是否是特殊监区  0 不是；1 是。默认值：0 |  | 是 |
| Pwd | varchar(50) | 管理模式一：  亲情电话使用密码，必须为数字  管理模式二：  解锁狱警编号  管理模式三：  刷卡狱警编号 |  |  |
| UseTimeLen | int | 管理模式一：  输入密码后可使用时间，单位：秒  默认值：3600  管理模式二：  密码输入后解锁时间  -1 根据JL\_JQ\_WEEK\_TIME表设定时间段  -2 根据JL\_JQ\_WEEK\_TIME表设定时间段（非时间段解锁本次可以使用）  0 当日有效  >0 有效时间值，单位：秒  管理模式三：  上次通话结束以后，不用狱警刷卡的最大间隔时间，单位：秒  默认值：30 |  | 是 |
| LastTime | DateTime | 管理模式一：  最后一次输入正确密码时间  管理模式二：  解锁截止期  管理模式三：  狱警刷卡有效，最后一次通话结束时间 |  |  |

## 2.2犯人级别表JL\_JB

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：犯人级别表JL\_JB | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| JB\_No | varchar(50) | 级别编号 | 是 | 是 |
| JB\_Name | varchar(200) | 级别名称 |  | 是 |
| QQ\_Count | int | 每月可拨打亲情电话次数  默认值：1，0表示不可以拨打，-1表示无限制，-2表示按照每个亲属可通话时长和有效期进行控制 |  | 是 |
| QQ\_Time | int | 每次拨打亲情电话时间  单位：分钟，默认值：30  -1表示无限制 |  | 是 |
| HJ\_Count | int | 每月可会见次数  默认值：1，0表示不可以会见，-1表示无限制 |  | 是 |
| HJ\_Time | int | 每次会见时间  单位：分钟，默认值：30  -1表示无限制 |  | 是 |
| Auto\_Down | int | 是否自动降级，0 否，1 是  默认值：0 |  | 是 |
| Down\_Time | int | 自动降级时间间隔，单位：月  默认值：1，  1 表示设置后在生效的下月自动降级 |  | 是 |
| HJ\_QY | int | 会见区域，0 宽管，1 严管  默认值：0 |  | 是 |
| Down\_JB | varchar(50) | 降级后的级别编号 |  |  |

## 2.3犯人信息表JL\_FR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：犯人信息表JL\_FR | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| FR\_No | varchar(100) | 犯人编号 | 是 | 是 |
| FR\_Name | varchar(200) | 犯人姓名 |  |  |
| FR\_Card | varchar(100) | 犯人IC卡号 |  |  |
| JY | varchar(100) | 所属监狱名称 |  | 是 |
| JQ | varchar(100) | 所属监区编号 |  | 是 |
| JB\_No | varchar(50) | 犯人级别编号 |  | 是 |
| JB\_SetTime | int | 级别设置时间，格式：yyyymm |  |  |
| JB\_SetType | int | 级别设置类型，0 手动设置，1 自动设置 |  |  |
| QQ\_JB | int | 亲情级别，0 禁止； 1 正常  默认值：1 |  | 是 |
| QQ\_Use | int | 当月亲情电话使用次数  默认值：0 |  | 是 |
| QQ\_Left | int | 当月亲情电话剩余次数  默认值：0 |  | 是 |
| QQ\_YE | int | 帐号余额 |  |  |
| QQ\_ZH | varchar(100) | 电话卡帐号（例如201卡） |  |  |
| QQ\_MM | varchar(100) | 电话卡密码 |  |  |
| HJ\_JB | int | 会见级别，-1 禁止严见和宽见；0可以严见禁止宽见；1 即可以严见也可以宽见  默认值：1 |  | 是 |
| HJ\_Use | int | 当月已经会见次数  默认值：0 |  | 是 |
| HJ\_Left | int | 当月剩余会见次数  默认值：0 |  | 是 |
| HJ\_Last\_Time | datetime | 最近一次会见时间 |  |  |
| Monitor\_Flag | varchar(100) | 重点监控标志  1是重点监控 0非重点监控  默认值：空串 |  | 是 |
| State | int | 犯人状态，0 正常，1 出狱  默认值：0 |  | 是 |
| OutTime | datetime | 出狱时间 |  |  |
| SP\_State | int | 审批状态，0 未审批，1 审批通过，2 待删除审批，默认值：1 |  | 是 |
| SP\_UserNo | varchar(50) | 审批人账户 |  |  |
| SP\_Time | datetime | 审批时间 |  |  |
| SP\_Info | varchar(500) | 需审批内容，即本次操作内容，例如“增加犯人”、“修改犯人”等 |  |  |
| SP\_Mon | varchar(4000) | 审批回复 |  |  |
| Info\_RJSJ | varchar(100) | 入监时间 |  |  |
| Info\_JG | varchar(100) | 籍贯 |  |  |
| Info\_ZM | varchar(100) | 罪名 |  |  |
| Info\_XQ | varchar(100) | 刑期 |  |  |
| Info\_DQ | varchar(100) | 地区 |  |  |
| Info\_ZDZF | varchar(100) | 重点罪犯标识 |  |  |
| Info\_CSRQ | varchar(100) | 出生日期 |  |  |
| Info\_HOME | varchar(100) | 家庭住址 |  |  |
| ZP | image | 犯人照片 |  |  |
| FR\_MM | varchar(100) | 犯人密码 |  |  |
| Create\_Time | datetime | 犯人账户创建时间  默认值：getdate()  目前只针对亲情电话 |  | 是 |
| Former\_JQ\_Name | varchar(100) | 罪犯上次会见所在监区 |  |  |
| State\_ZDZF | int | 是否重点罪犯 0不是 1是 |  | 是 |
| ZDZF\_Type | varchar(100) | 重点罪犯类型 |  |  |
| FR\_GJ | varchar(100) | 罪犯国籍 |  |  |

## 2.4狱警信息表JL\_YJ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：狱警信息表JL\_YJ | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| YJ\_No | varchar(100) | 狱警编号 | 是 | 是 |
| YJ\_Name | varchar(200) | 狱警姓名 |  |  |
| YJ\_Card | varchar(100) | 狱警IC卡号 |  |  |
| JY | varchar(100) | 所属监狱名称 |  | 是 |
| JQ | varchar(100) | 所属监区编号 |  | 是 |
| TeleUser | varchar(100) | 亲情电话使用帐号，必须为数字 |  |  |
| TelePwd | varchar(100) | 亲情电话使用密码，必须为数字 |  |  |
| YJ\_Num | varchar(100) | 狱警警号 |  |  |
| Dept\_Name | varchar(100) | 所属部门 |  |  |

## 2.5亲属信息表JL\_QS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：亲属信息表JL\_QS | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| WebID | int | 自增长 | 是 | 是 |
| FR\_No | varchar(100) | 犯人编号 |  | 是 |
| QS\_SFZ | varchar(100) | 亲属身份证 |  |  |
| QS\_Name | varchar(200) | 亲属姓名 |  |  |
| QS\_Card | varchar(100) | 亲属IC卡号 |  |  |
| GX | varchar(100) | 与犯人关系 |  |  |
| XB | varchar(50) | 性别 |  |  |
| DZ | varchar(400) | 地址 |  |  |
| TELE | varchar(50) | 电话号码 |  |  |
| SW | int | 缩位号码 |  |  |
| ZP | image | 亲属照片 |  |  |
| JZ | image | 亲属近照 |  |  |
| SP\_State | int | 审批状态，0 未审批，1 审批通过，2 待删除审批，默认值：1 |  | 是 |
| SP\_UserNo | varchar(50) | 审批人账户 |  |  |
| SP\_Time | datetime | 审批时间 |  |  |
| SP\_Info | varchar(500) | 需审批内容，即本次操作内容，例如“增加犯人”、“修改犯人”等 |  |  |
| SP\_Mon | varchar(4000) | 审批回复 |  |  |
| CreateTime | datetime | 创建时间，默认值：getdate() |  | 是 |
| Talk\_TimeLen | int | 允许通话时长，单位：分钟  默认值：0 |  | 是 |
| Talk\_TimeOver | datetime | 允许通话有效期  默认值：getdate() |  | 是 |
| Face\_ZP | image | 人脸照片（从人脸系统获取） |  |  |
| Face\_State | int | 注册状态 |  | 是 |
| Face\_ID | bigint | 注册任务号 |  |  |
| QS\_ZJLB | int | 证件类型 |  |  |
| QS\_SFZ\_WLH | varchar(100) | 证件物理号 |  |  |
| BZ | varchar(4000) | 备注 |  |  |

## 2.6亲情特批电话表JL\_QQ\_TPDH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：亲情特批电话表JL\_QQ\_TPDH | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| TPID | int（自增长） | 特批ID | 是 | 是 |
| FR\_No | varchar(100) | 犯人编号 |  | 是 |
| TP\_Tele | varchar(50) | 特批电话号码 |  | 是 |
| TPXM | varchar(200) | 通话人姓名 |  |  |
| TPGX | varchar(100) | 通话人与犯人关系 |  |  |
| TPCS | int | 特批次数，默认值：1  -2表示按照可通话时长和有效期进行控制 |  | 是 |
| SYCS | int | 剩余次数，默认值：1 |  | 是 |
| TPSC | int | 每次时长，单位：分钟  默认值：30 |  | 是 |
| TPR\_No | varchar(50) | 特批人编号 |  |  |
| TPR\_Name | varchar(100) | 特批人姓名 |  |  |
| TPSJ | DATETIME | 特批时间  默认值：getdate() |  | 是 |
| SP\_State | int | 审批状态，0 未审批，1 审批通过，2 待删除审批，默认值：1 |  | 是 |
| SP\_UserNo | varchar(50) | 审批人账户 |  |  |
| SP\_Time | datetime | 审批时间 |  |  |
| SP\_Info | varchar(500) | 需审批内容，即本次操作内容，例如“增加犯人”、“修改犯人”等 |  |  |
| SP\_Mon | varchar(4000) | 审批回复 |  |  |
| Talk\_TimeLen | int | 允许通话时长，单位：分钟  默认值：0 |  | 是 |
| Talk\_TimeOver | datetime | 允许通话有效期  默认值：getdate() |  | 是 |
| 唯一索引：FR\_No + TP\_Tele + TPSJ | | | | |

## 2.7亲情电话记录表JL\_QQ\_REC

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：亲情电话记录表JL\_QQ\_REC | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Call\_ID | char(26) | 呼叫ID，格式：4位年+2位月+2位日+2位小时+2位分钟+2位秒+3位毫秒+3位线路号+6位当日序号 | 是 | 是 |
| Line\_No | int | 线路逻辑编号 |  | 是 |
| LocalTele | varchar(100） | 本机号码 |  |  |
| In\_Board | varchar(100) | 内线所在语音卡序列号 |  | 是 |
| In\_Line | int | 内线物理编号，在语音卡上的编号 |  | 是 |
| Out\_Board | varchar(100) | 外线所在语音卡序列号 |  | 是 |
| Out\_Line | int | 外线物理编号，在语音卡上的编号 |  | 是 |
| JY | varchar(100) | 监狱名称 |  | 是 |
| JQ\_No | varchar(100) | 监区编号 |  | 是 |
| JQ\_Name | varchar(200) | 监区名称 |  |  |
| FR\_No | varchar(100) | 犯人编号 |  | 是 |
| FR\_Name | varchar(200) | 犯人姓名 |  |  |
| QS\_SFZ | varchar(100) | 亲属身份证/特批ID |  | 是 |
| QS\_Name | varchar(200) | 亲属姓名/特批通话人姓名 |  |  |
| GX | varchar(100) | 与犯人关系 |  |  |
| YJ\_No | varchar(100) | 狱警编号 |  |  |
| YJ\_Name | varchar(200) | 狱警姓名 |  |  |
| Tele | varchar(50) | 电话号码 |  | 是 |
| Type | int | 通话类型 0 亲情电话；1 特批电话；2 导入电话记录  默认值：0 |  | 是 |
| Call\_Time\_Start | char(19) | 开始通话时间，格式：4位年-2位月-2位日 2位小时:2位分钟:2位秒 |  |  |
| Call\_Time\_End | char(19) | 停止通话时间，格式：同上 |  |  |
| Call\_Time\_Len | int | 通话时长，单位：秒 |  |  |
| Call\_RecFile | varchar(1000) | 录音文件名，包含路径 |  |  |
| Delete\_Flag | int | 删除标志 0：未删除；1：已删除  默认值：0 |  | 是 |
| Call\_Count\_IN | int | 内部通话费用，单位：厘  默认值：0 |  | 是 |
| Call\_Count\_OUT | int | 外部通话费用，单位：厘  默认值：0 |  | 是 |
| FL\_FLAG | varchar(100) | 费率字冠 |  |  |
| FL\_MC | varchar(100) | 费率名称 |  |  |
| FL\_UNIT | int | 费率单位  单位：秒 |  |  |
| FL\_COUNT\_IN | int | 内部费率价格  单位：厘 |  |  |
| FL\_COUNT\_OUT | int | 外部费率价格  单位：厘 |  |  |
| FL\_BEGIN\_TIME | int | 前期计费时间  单位：秒 |  |  |
| FL\_ BEGIN\_UNIT | int | 前期费率单位  单位：秒 |  |  |
| FL\_ BEGIN\_COUNT\_IN | int | 前期内部费率价格  单位：厘 |  |  |
| FL\_ BEGIN\_COUNT\_OUT | int | 前期外部费率价格  单位：厘 |  |  |
| Call\_Count\_Flag | int | 扣费标志，用于外部接口扣费  0：未扣费；1：已扣费；-1：自动扣费中  默认值：1  扣费结果：  1 : 成功  0 : 数据库错误  -1: 服刑人员编号不存在  -2: 服刑人员编号被禁止  -3: 服刑人员账户不存在  -4: 服刑人员账户被禁止  翼支付扣费结果：  0：免费；  1：扣费成功；  2：扣费失败；  -1：自动扣费中 |  | 是 |
| Call\_Count\_Time | datetime | 最后一次自动扣费时间 |  |  |
| Call\_Count\_No | varchar(100) | 扣费流水号 |  |  |
| Call\_Count\_Type | int | 扣费方式，默认值：0  0 普通  1 一卡通  2 翼支付 |  | 是 |

## 2.8亲情电话录音注释表JL\_QQ\_INFO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：亲情电话录音注释表JL\_QQ\_INFO | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Call\_ID | char(26) | 呼叫ID，格式：4位年+2位月+2位日+2位小时+2位分钟+2位秒+3位毫秒+3位线路号+6位当日序号 | 是 | 是 |
| User\_No | varchar(50) | 用户名 | 是 | 是 |
| Write\_Txt | Varchar(4000) | 录音注释 |  |  |

## 2.9亲情电话监控注释表JL\_QQ\_MON

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：亲情电话监控注释表JL\_QQ\_MON | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Call\_ID | char(26) | 呼叫ID，格式：4位年+2位月+2位日+2位小时+2位分钟+2位秒+3位毫秒+3位线路号+6位当日序号 | 是 | 是 |
| User\_No | varchar(50) | 用户名 | 是 | 是 |
| Write\_Txt | Varchar(4000) | 监控注释 |  |  |

## 2.10亲情充值记录表JL\_QQ\_CZ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：亲情充值记录表JL\_QQ\_CZ | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| CZ\_ID | decimal(18, 0)  (自增长) | 充值ID | 是 | 是 |
| FR\_No | varchar(100) | 犯人编号 |  | 是 |
| FR\_Name | varchar(200) | 犯人姓名 |  |  |
| JY | varchar(100) | 监狱名称 |  |  |
| JQ\_No | varchar(100) | 监区编号 |  |  |
| JQ\_Name | varchar(200) | 监区名称 |  |  |
| CZSJ | DATETIME | 充值时间  默认值：getdate() |  | 是 |
| CZJE | int | 充值金额，单位：元  小于0，表示退费操作，一般用于出狱退剩余话费 |  | 是 |
| CZR\_No | varchar (50) | 充值操作员编号 |  | 是 |
| CZR\_Name | varchar (100) | 充值操作员姓名 |  |  |
| SCSJ | DATETIME | 删除时间 |  |  |
| SCR\_No | varchar (50) | 删除操作员编号 |  |  |
| SCR\_Name | varchar (100) | 删除操作员姓名 |  |  |
| CZZT | int | 充值状态  0：无效；1：有效  默认值：1 |  | 是 |
| CZ\_State | int | 是否为出狱退费  0：正常充值；1：出狱退费  默认值：0 |  | 是 |
| 唯一索引：FR\_No + CZSJ | | | | |

## 2.11监区使用亲情电话时间表JL\_JQ\_TIME

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：监区使用亲情电话时间表JL\_JQ\_TIME | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| JQ\_No | varchar(100) | 监区编号 | 是 | 是 |
| JY | varchar(100) | 监狱名称 | 是 | 是 |
| Time\_Index | int | 时间段编号 | 是 | 是 |
| JQ\_StartTime | char(5) | 时间段开始时间  格式：HH:MM  默认值：00:00 |  | 是 |
| JQ\_EndTime | char(5) | 时间段结束时间  格式：HH:MM  默认值：23:59 |  | 是 |

## 2.12监区使用亲情电话星期表JL\_JQ\_WEEK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：监区使用亲情电话星期表JL\_JQ\_WEEK | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| JQ\_No | varchar(100) | 监区编号 | 是 | 是 |
| JY | varchar(100) | 监狱名称 | 是 | 是 |
| JQ\_Week | int | 星期  0表示星期天，1－6对应星期一 － 星期六 | 是 | 是 |

## 2.13监区使用亲情电话星期时间表JL\_JQ\_WEEK\_TIME

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：监区使用亲情电话星期时间表JL\_JQ\_WEEK\_TIME | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Time\_Index | int | 时间编号，自增长 | 是 | 是 |
| JQ\_No | varchar(100) | 监区编号 |  | 是 |
| JY | varchar(100) | 监狱名称 |  | 是 |
| JQ\_Week | int | 星期  0表示星期天，1－6对应星期一 － 星期六 |  | 是 |
| JQ\_StartTime | char(5) | 时间段开始时间  格式：HH:MM |  | 是 |
| JQ\_EndTime | char(5) | 时间段结束时间  格式：HH:MM |  | 是 |
| 唯一索引：JQ\_No + JQ\_Week + JQ\_StartTime | | | | |

## 2.14会见登记表JL\_HJ\_DJ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：会见登记表JL\_HJ\_DJ | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| HJID | bigint | 会见ID，自增长 | 是 | 是 |
| JY | varchar(100) | 所属监狱名称 |  | 是 |
| JQ\_No | varchar(100) | 监区编号 |  | 是 |
| JQ\_Name | varchar(200) | 监区名称 |  |  |
| FR\_No | varchar(100) | 犯人编号 |  | 是 |
| FR\_Name | varchar(200) | 犯人姓名 |  |  |
| QS\_Info1 | varchar(400) | 亲属关系1，格式：[关系]姓名 |  |  |
| QS\_Info2 | varchar(400) | 亲属关系1，格式：[关系]姓名 |  |  |
| QS\_Info3 | varchar(400) | 亲属关系1，格式：[关系]姓名 |  |  |
| QS\_Info4 | varchar(400) | 亲属关系1，格式：[关系]姓名 |  |  |
| QS\_Info5 | varchar(400) | 亲属关系1，格式：[关系]姓名 |  |  |
| QS\_Info6 | varchar(400) | 亲属关系1，格式：[关系]姓名 |  |  |
| QS\_Info7 | varchar(400) | 亲属关系1，格式：[关系]姓名 |  |  |
| QS\_Info8 | varchar(400) | 亲属关系1，格式：[关系]姓名 |  |  |
| QS\_Info9 | varchar(400) | 亲属关系1，格式：[关系]姓名 |  |  |
| HJ\_Time | int | 会见时长，单位：秒 |  | 是 |
| HJ\_Info | varchar(400) | 会见说明 |  |  |
| HJ\_Type | int | 会见类型，1 严见，2 宽见 |  | 是 |
| Monitor\_Flag | varchar(100) | 重点监控标志 |  |  |
| DJ\_Type | int | 会见登记类型，0 普通，1 待特批，2 特批通过，3 特批不通过  默认值：0 |  | 是 |
| DJ\_User | varchar(50) | 会见登记人 |  | 是 |
| DJ\_Time | datetime | 会见登记时间  默认值：GetDate() |  | 是 |
| YJ\_No | varchar(100) | 带队狱警编号 |  |  |
| YJ\_Name | varchar(200) | 带队狱警姓名 |  |  |
| FR\_In\_User | varchar(50) | 犯人进入验证人员 |  |  |
| FR\_In\_Time | datetime | 犯人进入时间 |  |  |
| FR\_Out\_User | varchar(50) | 犯人离开验证人员 |  |  |
| FR\_Out\_Time | datetime | 犯人离开时间 |  |  |
| QS\_In\_User | varchar(50) | 亲属进入验证人员 |  |  |
| QS\_In\_Time | datetime | 亲属进入时间 |  |  |
| QS\_Out\_User | varchar(50) | 亲属离开验证人员 |  |  |
| QS\_Out\_Time | datetime | 亲属离开时间 |  |  |
| HJ\_Order | int | 排队号，每天从1开始 |  |  |
| FP\_Flag | int | 分配标志，0 未分配，1 已分配，2 已在会见  默认值：0 |  | 是 |
| FP\_Line\_No | int | 分配线路号 |  |  |
| FP\_Time | datetime | 分配时间 |  |  |
| FP\_TZFR\_Flag | int | 分配通知犯人标识，0 未通知，1 已通知，默认值：0 |  | 是 |
| FP\_TZQS\_Flag | int | 分配通知亲属标识，0 未通知，1 已通知，默认值：0 |  | 是 |
| HJ\_Index | bigint | 会见批次号 |  |  |
| TP\_Info | varchar(200) | 特批提交说明 |  |  |
| SP\_Info | varchar(200) | 审批说明 |  |  |
| SP\_Time | datetime | 审批时间 |  |  |
| SP\_User | varchar(50) | 审批人 |  |  |
| QS\_Card1 | varchar(100) | 亲属1临时卡卡号 |  |  |
| QS\_ZP1 | image | 亲属1现场拍摄照片 |  |  |
| QS\_Card2 | varchar(100) | 亲属2临时卡卡号 |  |  |
| QS\_ZP2 | image | 亲属2现场拍摄照片 |  |  |
| QS\_Card3 | varchar(100) | 亲属3临时卡卡号 |  |  |
| QS\_ZP3 | image | 亲属3现场拍摄照片 |  |  |
| QS\_Card4 | varchar(100) | 亲属4临时卡卡号 |  |  |
| QS\_ZP4 | image | 亲属4现场拍摄照片 |  |  |
| QS\_Card5 | varchar(100) | 亲属5临时卡卡号 |  |  |
| QS\_ZP5 | image | 亲属5现场拍摄照片 |  |  |
| QS\_Card6 | varchar(100) | 亲属6临时卡卡号 |  |  |
| QS\_ZP6 | image | 亲属6现场拍摄照片 |  |  |
| QS\_Card7 | varchar(100) | 亲属7临时卡卡号 |  |  |
| QS\_ZP7 | image | 亲属7现场拍摄照片 |  |  |
| QS\_Card8 | varchar(100) | 亲属8临时卡卡号 |  |  |
| QS\_ZP8 | image | 亲属8现场拍摄照片 |  |  |
| QS\_Card9 | varchar(100) | 亲属9临时卡卡号 |  |  |
| QS\_ZP9 | image | 亲属9现场拍摄照片 |  |  |
| state | int | 登记状态，0 未完成会见，1已完成会见，2 已取消会见 默认值：0 |  | 是 |
| Cancel\_Info | varchar(200) | 取消会见说明 |  |  |
| Call\_ID | char(26) | 会见记录呼叫ID |  |  |
| Import\_Flag | int | 导出标志，默认值：0  1 导出成功，2 导出失败 |  | 是 |
| Import\_Time | datetime | 导出时间 |  |  |
| Info\_Wp | int | 携带物品标识 |  |  |
| page\_tz\_state | int | 李世斌添加  监区内网页通知带犯人标识，0未通知 1通知  默认值：0 |  | 是 |
| page\_tz\_UserNo | varchar(100) | 黄超添加  监区内网页通知带犯人狱警账号 |  |  |
| page\_tz\_UserName | varchar(100) | 黄超添加  监区内网页通知带犯人狱警姓名 |  |  |
| page\_tz\_Time | datetime | 黄超添加  监区内网页通知带犯人时间 |  |  |
| Qs\_Last\_Time | datetime | 通知亲属前往会见最后时间 |  |  |
| Qs\_Last\_Count | int | 通知亲属前往会见次数 |  |  |
| Fr\_Last\_Time | datetime | 通知罪犯前往会见最后时间 |  |  |
| Fr\_Last\_Count | int | 通知罪犯前往会见次数 |  |  |
| SFYZ\_STATE | varchar(50) | 是否发送会见通知（番禺家属身份验证用到的功能） |  |  |
| TP\_QS\_Num | int | 特批亲属个数 |  | 是 |
| QZ\_SP | int | 是否强制审批 |  | 是 |

## 2.15会见电话记录表JL\_HJ\_REC

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：会见电话记录表JL\_HJ\_REC | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Call\_ID | char(26) | 呼叫ID，格式：4位年+2位月+2位日+2位小时+2位分钟+2位秒+3位毫秒+3位线路号+6位当日序号 | 是 | 是 |
| Line\_No | int | 线路逻辑编号 |  | 是 |
| ZW | varchar(100) | 座位名称 |  | 是 |
| Board | varchar(100) | 线路所在语音卡序列号 |  | 是 |
| Line | int | 线路物理编号，在语音卡上的编号 |  | 是 |
| BoardJs | varchar(100) | 家属线路所在语音卡序列号 |  |  |
| LineJs | int | 家属线路物理编号，在语音卡上的编号 |  | 是 |
| JY | varchar(100) | 监狱名称 |  | 是 |
| JQ\_No | varchar(100) | 监区编号 |  | 是 |
| JQ\_Name | varchar(200) | 监区名称 |  |  |
| FR\_No | varchar(100) | 犯人编号 |  | 是 |
| FR\_Name | varchar(200) | 犯人姓名 |  |  |
| QS\_Info1 | varchar(400) | 亲属关系1，格式：[关系]姓名 |  |  |
| QS\_Info2 | varchar(400) | 亲属关系1，格式：[关系]姓名 |  |  |
| QS\_Info3 | varchar(400) | 亲属关系1，格式：[关系]姓名 |  |  |
| QS\_Info4 | varchar(400) | 亲属关系1，格式：[关系]姓名 |  |  |
| QS\_Info5 | varchar(400) | 亲属关系1，格式：[关系]姓名 |  |  |
| QS\_Info6 | varchar(400) | 亲属关系1，格式：[关系]姓名 |  |  |
| QS\_Info7 | varchar(400) | 亲属关系1，格式：[关系]姓名 |  |  |
| QS\_Info8 | varchar(400) | 亲属关系1，格式：[关系]姓名 |  |  |
| QS\_Info9 | varchar(400) | 亲属关系1，格式：[关系]姓名 |  |  |
| YJ\_No | varchar(100) | 狱警编号 |  |  |
| YJ\_Name | varchar(200) | 狱警姓名 |  |  |
| Monitor\_Flag | varchar(100) | 重点监控标志 |  |  |
| HJ\_Info | varchar(400) | 会见说明 |  |  |
| HJ\_Type | int | 会见类型，1 严见，2 宽见 |  | 是 |
| DJ\_Type | int | 会见登记类型，0 普通，1 特批 |  | 是 |
| Call\_Time\_Start | char(19) | 开始通话时间，格式：4位年-2位月-2位日 2位小时:2位分钟:2位秒 |  |  |
| Call\_Time\_End | char(19) | 停止通话时间，格式：同上 |  |  |
| Call\_Time\_Len | int | 通话时长，单位：秒 |  |  |
| Call\_RecFile | varchar(1000) | 录音文件名，包含路径 |  |  |
| Call\_VideoFile1 | varchar(1000) | 座位录像文件名1，包含路径  空串表示没有对应的视频可下载，空NULL表示还未下载对应的视频 |  |  |
| Call\_VideoFile2 | varchar(1000) | 座位录像文件名2，包含路径  空串表示没有对应的视频可下载，空NULL表示还未下载对应的视频 |  |  |
| Down\_Video\_Count | int | 录像尝试下载次数，默认值：0 |  | 是 |
| Delete\_Flag | int | 删除标志 0：未删除；1：已删除 默认值：0 |  | 是 |
| DJ\_User | varchar(50) | 会见登记人 |  |  |
| DJ\_Time | datetime | 会见登记时间  默认值：GetDate() |  |  |
| FR\_In\_User | varchar(50) | 犯人进入验证人员 |  |  |
| FR\_In\_Time | datetime | 犯人进入时间 |  |  |
| FR\_Out\_User | varchar(50) | 犯人离开验证人员 |  |  |
| FR\_Out\_Time | datetime | 犯人离开时间 |  |  |
| QS\_In\_User | varchar(50) | 亲属进入验证人员 |  |  |
| QS\_In\_Time | datetime | 亲属进入时间 |  |  |
| QS\_Out\_User | varchar(50) | 亲属离开验证人员 |  |  |
| QS\_Out\_Time | datetime | 亲属离开时间 |  |  |
| TP\_Info | varchar(200) | 特批提交说明 |  |  |
| SP\_Info | varchar(200) | 审批说明 |  |  |
| SP\_Time | datetime | 审批时间 |  |  |
| SP\_User | varchar(50) | 审批人 |  |  |
| HJID | bigint | 会见登记ID |  |  |
| ZFJB | varchar(100) | 罪犯类别 |  |  |
| Import\_Flag | int | 导出标志，默认值：0  1 导出成功，2 导出失败 |  | 是 |
| BoardJs1 | varchar(100) | 家属线路2所在语音卡序列号 |  |  |
| LineJs1 | int | 家属线路2物理编号，在语音卡上的编号 |  | 是 |
| Rec\_Rating\_State | int | 录音评价状态（0未评1异常2正常） |  |  |
| Rec\_Assessment\_State | int | 录音复听状态（0未听1已听） |  |  |

## 2.16会见电话录音注释表JL\_HJ\_INFO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：会见电话录音注释表JL\_HJ\_INFO | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Call\_ID | char(26) | 呼叫ID，格式：4位年+2位月+2位日+2位小时+2位分钟+2位秒+3位毫秒+3位线路号+6位当日序号 | 是 | 是 |
| User\_No | varchar(50) | 用户账号 |  | 是 |
| User\_Name | varchar(50) | 用户名称 |  | 是 |
| Write\_Txt | Varchar(4000) | 录音注释 |  |  |
| Create\_Time | datetime | 创建时getdate() |  | 是 |

## 2.17会见电话监控注释表JL\_HJ\_MON

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：会见电话监控注释表JL\_HJ\_MON | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Call\_ID | char(26) | 呼叫ID，格式：4位年+2位月+2位日+2位小时+2位分钟+2位秒+3位毫秒+3位线路号+6位当日序号 | 是 | 是 |
| User\_No | varchar(50) | 用户账号 |  | 是 |
| User\_Name | varchar(50) | 用户名称 |  | 是 |
| Write\_Txt | Varchar(4000) | 监控注释 |  |  |
| Write\_Txt\_Lx | varchar(50) | 注释类型 |  |  |
| Create\_Time | datetime | 创建时getdate() |  | 是 |

## 2.18监区允许会见星期表JL\_HJ\_JQ\_WEEK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：监区允许会见星期表JL\_HJ\_JQ\_WEEK | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| JQ\_No | varchar(100) | 监区编号 | 是 | 是 |
| JY | varchar(100) | 监狱名称 | 是 | 是 |
| JQ\_Week | int | 星期  0表示星期天，1－6对应星期一 － 星期六 | 是 | 是 |

## 2.19重点监控类别表JL\_MONITOR\_FLAG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：重点监控类别表JL\_MONITOR\_FLAG | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Monitor\_Type | varchar(100) | 监控类别 | 是 | 是 |

## 2.20网络监控插话表JL\_MONITOR\_VOC

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：网络监控插话表JL\_MONITOR\_VOC | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Voc\_ID | int | 语音ID | 是 | 是 |
| Voc\_Info | varchar(1000) | 语音内容 |  |  |

## 2.21亲情最低消费补录表JL\_QQ\_MONEY\_ADD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：亲情最低消费补录表JL\_QQ\_MONEY\_ADD | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| QQ\_Time | int | 时间，格式：yyyymm | 是 | 是 |
| FR\_No | varchar(100) | 犯人编号 | 是 | 是 |
| JY | varchar(100) | 监狱名称 |  | 是 |
| JQ\_No | varchar(100) |  |  |  |
| JQ\_Name | varchar(200) |  |  |  |
| FR\_Name | varchar(200) |  |  |  |
| Month\_Money | int | 本月消费总金额，单位：厘 |  | 是 |
| Add\_Money | int | 本月应补金额，单位：厘  默认值：0 |  | 是 |
| InsertSJ | DATETIME | 插入时间  默认值：getdate() |  | 是 |
| CountSJ | DATETIME | 计算差值时间 |  |  |
| AddSJ | DATETIME | 补录时间 |  |  |
| AddState | int | 补录状态，0 未补录，1 已计算差值，2 已补录 默认值：0 |  | 是 |

## 2.22犯人处罚记录表JL\_FR\_CF

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：犯人处罚记录表JL\_FR\_CF | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| FR\_No | varchar(100) | 犯人编号 | 是 | 是 |
| CF\_SJ | datetime | 处罚截止时间 |  | 是 |
| TJ\_No | varchar(50) | 提交人帐号 |  | 是 |
| TJ\_SJ | datetime | 提交时间，默认值：GetDate() |  | 是 |
| TJ\_Reason | varchar(200) | 提交原因 |  |  |

## 2.23亲属临时卡表HJ\_QS\_CARD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：亲属临时卡表HJ\_QS\_CARD | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Card\_Name | varchar(100) | 卡名称 | 是 | 是 |
| Card\_No | varchar(100) | 卡号 |  | 是 |

## 2.24亲属进出记录表JL\_HJ\_QS\_INOUTINFO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：亲属进出记录表JL\_HJ\_QS\_INOUTINFO | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| CardNo | varchar(100) | 刷卡卡号 |  | 是 |
| State | int | 状态，1 进入 2 离开 |  | 是 |
| SJ | datetime | 时间，默认值：GetDate() |  | 是 |
| HJID | bigint | 会见ID |  | 是 |
| QSID | int | 家属ID |  | 是 |

## 2.25犯人进出记录表JL\_HJ\_FR\_INOUTINFO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：犯人进出记录表JL\_HJ\_FR\_INOUTINFO | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| CardNo | varchar(100) | 刷卡卡号 |  | 是 |
| State | int | 状态，1 进入 2 离开 |  | 是 |
| SJ | datetime | 时间，默认值：GetDate() |  | 是 |
| HJID | bigint | 会见ID |  | 是 |
| FRID | int | 犯人ID |  | 是 |

## 2.26部门表Dept

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：部门表Dept | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Dept\_Name | varchar(100) | 部门名称 |  | 是 |

## 2.27会见监听记录表HJ\_Monitor\_Record

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：部门表Dept | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| HJID | bigint | 会见ID |  |  |
| Monitor\_Type | int | 实时信息－类型 |  |  |
| Monitor\_Create\_Time | varchar(19) | 实时信息－创建时间 |  |  |
| Monitor\_User | varchar(50) | 实时信息－监听人 |  |  |
| Monitor\_Line | int | 实时信息－线路号 |  |  |
| Monitor\_IP | varchar(50) | 实时信息－IP地址 |  |  |
| WebID | int | 自增长 | 是 | 是 |

## 2.28罪犯IC卡信息表JL\_FR\_IC\_INFO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：部门表Dept | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| FR\_No | varchar(100) | 罪犯编号 | 是 | 是 |
| IC\_Card | varchar(100) | IC卡号 |  |  |
| IC\_Pwd | varchar(100) | IC密码 |  |  |

## 2.29罪犯信息临时表（通过WEBSERVICE获取）JL\_FR\_IC\_INFO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：部门表Dept | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| ryid | bigint | 自增长（和JL\_QS\_TEMP关联） | 是 | 是 |
| bm | varchar(50) | 罪犯编号 |  |  |
| xm | varchar(50) | 罪犯姓名 |  |  |
| xb | varchar(50) | 性别 |  |  |
| mz | varchar(50) | 民族 |  |  |
| csrq | varchar(50) | 出生日期 |  |  |
| dw | varchar(50) | 监区名称 |  |  |
| zzm | varchar(200) | 罪名 |  |  |
| jg | varchar(200) | 籍贯 |  |  |
| jtzzcs | varchar(500) | 家庭住址 |  |  |
| jtzz | varchar(500) | 家庭住址 |  |  |
| rjrq | varchar(50) | 入监日期 |  |  |
| syrq | varchar(50) | 收押日期 |  |  |
| pjxq | varchar(50) | 判决刑期 |  |  |
| pjqr | varchar(50) | 判决起日 |  |  |
| pjzr | varchar(50) | 判决止日 |  |  |
| zxxq | varchar(50) | 执行刑期 |  |  |
| zxxqqr | varchar(50) | 执行刑期起日 |  |  |
| zxxqzr | varchar(50) | 执行刑期止日 |  |  |
| JB | varchar(50) | 分管级别 |  |  |
| dah | varchar(50) |  |  |  |

## 2.30物品信息表JL\_FR\_WP

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：部门表Dept | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| wpNo | varchar(100) | 物品编号 |  | 是 |
| wpName | varchar(100) | 物品名称 |  | 是 |
| wpUnit | varchar(50) | 物品单位 |  | 是 |
| WebId | int | 自增长 | 是 | 是 |

## 2.30物品登记记录表JL\_FR\_WP\_PK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：部门表Dept | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| hjid | bigint | 会见ID，与JL\_HJ\_DJ表关联 |  | 是 |
| wpNo | varchar(50) | 物品编号 |  | 是 |
| wpCount | int | 物品数量 |  | 是 |
| WebID | bigint | 自增长 | 是 | 是 |

## 2.31会见过程中增加会见时长表JL\_HJ\_MONITOR\_TIME\_ADD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：会见过程中增加会见时长表JL\_HJ\_MONITOR\_TIME\_ADD | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| Call\_ID | char(26) | 呼叫ID |  | 是 |
| Line\_No | int | 线路号 |  | 是 |
| JY | varchar(100) | 服务器名称 |  | 是 |
| Add\_Time | int | 增加时长（单位：秒，可以是负数） |  |  |
| State | int | 状态（0默认值，1增加成功，2增加失败） |  | 是 |
| WebID | bigint | 网页用（自增长） | 是 | 是 |

# 三、接口表

## 3.1数据接口查询提交表JK\_QRY\_DATA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：数据接口查询提交表JK\_QRY\_DATA | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| QryID | varchar(100) | 查询ID，格式：4位年+2位月+2位日+2位小时+2位分钟+2位秒+3位毫秒+用户登录名 | 是 | 是 |
| QryResult | int | 查询结果 0：未查询；1：查询中；2：查询成功；3：查询失败  默认值：0 |  | 是 |
| QryTime | DateTime | 查询提交时间  默认值：GetDate() |  | 是 |
| ItemIC | varchar(100) | 查询条件－犯人编号（第一次接口是IC卡号，10位十进制） |  |  |
| ItemFrbh | varchar(100) | 查询条件－犯人编号 |  |  |
| ItemFrxm | varchar(200) | 查询条件－犯人姓名 |  |  |

## 3.2数据接口查询结果表JK\_QRY\_RESULT

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：数据接口查询结果表JK\_QRY\_RESULT | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| ResultID | Decimal(18,0) | 结果ID，自增长类型 | 是 | 是 |
| QryID | varchar(100) | 查询ID |  | 是 |
| QryTime | DateTime | 查询完成时间  默认值：GetDate() |  | 是 |
| ResultIC | varchar(100) | 查询结果－无数据（第一次接口是IC卡号，10位十进制） |  |  |
| ResultFrbh | varchar(100) | 查询结果－犯人编号 |  |  |
| ResultFrxm | varchar(200) | 查询结果－犯人姓名 |  |  |
| ResultJqbh | varchar(100) | 查询结果－监区编号 |  |  |
| ResultJqmc | varchar(200) | 查询结果－监区名称 |  |  |
| ResultJbbh | varchar(50) | 查询结果－级别编号 |  |  |
| ResultJbmc | varchar(200) | 查询结果－级别名称 |  |  |
| ResultYE | varchar(100) | 查询结果－犯人余额，单位：厘 |  |  |

## 3.3数据接口扣费表JK\_WRITE\_KF\_DATA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：数据接口扣费表JK\_WRITE\_KF\_DATA | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| WriteID | varchar(100) | 写入ID，格式：4位年+2位月+2位日+2位小时+2位分钟+2位秒+3位毫秒+用户登录名 | 是 | 是 |
| WriteResult | int | 写入结果 0：未写入；1：写入中；2：写入成功；3：写入失败  默认值：0 |  | 是 |
| WriteTime | DateTime | 写入提交时间  默认值：GetDate() |  | 是 |
| Call\_ID | char(26) | 扣费Call\_ID |  |  |
| ItemIC | varchar(100) | 写入数据－犯人编号（第一次接口是IC卡号，10位十进制） |  |  |
| ItemJE | varchar(100) | 写入数据－扣费金额，单位：厘 |  |  |
| Result | varchar(100) | 返回数据－扣费流水号 |  |  |
| Detail | varchar(100) | 扣费描述 |  |  |
| TryCount | int | 扣费重试次数  默认值：10 |  | 是 |
| TryTime | int | 扣费重试时间间隔，单位：分钟  默认值：10 |  | 是 |

## 3.4数据接口查询换卡表JK\_QRY\_HK\_DATA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：数据接口查询换卡表JK\_QRY\_HK\_DATA | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| QryID | varchar(100) | 查询ID，格式：4位年+2位月+2位日+2位小时+2位分钟+2位秒+3位毫秒+用户登录名 | 是 | 是 |
| QryResult | int | 查询结果 0：未查询；1：查询中；2：查询成功；3：查询失败  默认值：0 |  | 是 |
| QryTime | DateTime | 查询提交时间  默认值：GetDate() |  | 是 |
| ItemIC | varchar(100) | 查询条件－新IC卡号，10位十进制 |  |  |
| ResultIC | varchar(100) | 查询结果－旧IC卡号，10位十进制 |  |  |
| 已经不再使用 | | | | |

## 3.5数据接口查询余额表JK\_QRY\_YE\_DATA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：数据接口查询余额表JK\_QRY\_YE\_DATA | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| QryID | varchar(100) | 查询ID，格式：4位年+2位月+2位日+2位小时+2位分钟+2位秒+3位毫秒+用户登录名 | 是 | 是 |
| QryResult | int | 查询结果 0：未查询；1：查询中；2：查询成功；3：查询失败  默认值：0 |  | 是 |
| QryTime | DateTime | 查询提交时间  默认值：GetDate() |  | 是 |
| ItemIC | varchar(100) | 查询条件－犯人编号（第一次接口是IC卡号，10位十进制） |  |  |
| ResultYE | varchar(100) | 查询结果－余额，单位：厘 |  |  |

## 3.6数据接口更新信息表JK\_WRITE\_ZF\_INFO\_DATA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：数据接口扣费表JK\_WRITE\_ZF\_INFO\_DATA | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| WriteID | varchar(100) | 写入ID，格式：4位年+2位月+2位日+2位小时+2位分钟+2位秒+3位毫秒+用户登录名 | 是 | 是 |
| WriteResult | int | 写入结果 0：未写入；1：写入中；2：写入成功；3：写入失败  默认值：0 |  | 是 |
| WriteTime | DateTime | 写入提交时间  默认值：GetDate() |  | 是 |
| ItemIC | varchar(100) | 写入数据－犯人编号 |  |  |
| ItemXM | varchar(200) | 写入数据－犯人新姓名，没有修改，则为空 |  |  |
| ItemJQ | varchar(200) | 写入数据－犯人新监区，没有修改，则为空 |  |  |
| ItemJB | varchar(200) | 写入数据－犯人新级别，没有修改，则为空 |  |  |
| 已经不再使用 | | | | |

# 四、排队叫号

## 4.1排队器信息表HJDJ\_ACD\_INFO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：排队信息表HJDJ\_ACD\_INFO | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| ACDIndex | int | 排队器序号，目前只支持1个排队器，默认值：0 | 是 | 是 |
| ACDGetNo | int | 最后产生的排队编号，默认值：0 |  | 是 |
| ACDGetTime | datetime | 产生时间 |  |  |
| ACDSetNo | int | 最后叫号的排队编号，默认值：0 |  | 是 |
| ACDSetTime | datetime | 叫号时间 |  |  |
| CurDate | int | 当前日期，格式：yyyymmdd，默认值：0 |  | 是 |
| InitNo | int | 初始排队编号，默认值：1 |  | 是 |
| UnitNo | int | 排队编号间隔，默认值：1 |  | 是 |
| Server\_Name | varchar(100) | 所属服务器名称 |  | 是 |

## 4.2叫号窗口信息表HJDJ\_ACD\_WINDOWS\_INFO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：叫号窗口信息表HJDJ\_ACD\_WINDOWS\_INFO | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| ACDIndex | int | 叫号窗口序号，默认值：0 | 是 | 是 |
| ACDName | varchar(100) | 叫号窗口名称 |  | 是 |
| ACDIP | varchar(50) | 叫号窗口主机IP地址，唯一索引 |  | 是 |
| ACDSetNo | int | 最后叫号的排队编号，默认值：0 |  | 是 |
| ACDSetTime | datetime | 叫号时间 |  |  |
| Server\_Name | varchar(100) | 所属服务器名称 |  | 是 |

## 4.3排队器取号叫号日志表HJDJ\_ACD\_LOG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：排队器取号叫号日志表HJDJ\_ACD\_LOG | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| LogID | bigint | 日志ID，自增长 | 是 | 是 |
| LogType | int | 日志类型，1 取号，2 叫号 |  | 是 |
| LogTime | datetime | 产生时间，默认值：GetDate() |  | 是 |
| AcdNo | int | 取号编号/叫号编号 |  | 是 |
| AcdIndex | int | 取号排队器编号/叫号窗口编号 |  | 是 |
| Server\_Name | varchar(100) | 所属服务器名称 |  | 是 |

## 4.4排队器叫号记录表HJDJ\_ACD\_SHOW

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：排队器取号叫号日志表HJDJ\_ACD\_LOG | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| ShowID | bigint | 日志ID，自增长 | 是 | 是 |
| ShowWindowsIndex | int | 窗口号 |  | 是 |
| ShowTime | datetime | 产生时间，默认值：GetDate() |  | 是 |
| ShowFlag | int |  |  | 是 |
| ShowText | varchar(500) | 在LED上显示的文字 |  | 是 |
| ShowVoc | varchar(100) | 要播放的语音文件组合 |  | 是 |

# 五、视频会见

## 5.1远程用户信息表JL\_VIDEO\_MEETS\_USER

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：远程用户信息表JL\_VIDEO\_MEETS\_USER | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| WebID | int | 自增长 | 是 | 是 |
| FR\_No | varchar(100) | 犯人编号 |  | 是 |
| QS\_SFZ | varchar(100) | 亲属身份证 |  | 是 |
| Login\_Pwd | varchar(100) | 登录密码 |  | 是 |
| CreateTime | datetime | 创建时间，默认值：getdate() |  | 是 |
|  |  |  |  |  |
| 唯一索引：FR\_No + QS\_SFZ | | | | |

## 5.2远程会见预约表JL\_VIDEO\_MEETS\_APPLY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名：远程会见预约表JL\_VIDEO\_MEETS\_APPLY | | | | |
| 字段名 | 类型 | 描述 | 主键 | 不允许为空 |
| WebID | bigint | 自增长 | 是 | 是 |
| FR\_No | varchar(100) | 犯人编号 |  | 是 |
| QS\_WebID | int | 远程用户ID |  | 是 |
| ApplyType | int | 预约类型，0 普通，1 特批  默认值：0 |  | 是 |
| ApplyTime | datetime | 预约时间 |  | 是 |
| ApplyTimeFlag | int | 预约时间是否特批，0 否 1 是  默认值：0 |  | 是 |
| ApplyLen | int | 预约时长，单位：分钟 |  | 是 |
| ApplyLenFlag | int | 预约时长是否特批，0 否 1 是  默认值：0 |  | 是 |
| Remark | varchar(500) | 预约说明，选择特批，必须录入预约说明 |  |  |
| ApplyResult | int | 预约结果 |  |  |
| Info | varchar(500) | 预约结果说明 |  |  |
| CreateTime | datetime | 创建时间，默认值：getdate() |  | 是 |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |